{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Arrendamiento Infraestructura","Parametros tecnologicos","Modelo","Anexo 2 Lista de Precios","Resultados","Tablas Espectro MW","Espectro MW","Datos"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":67,"comments":4,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arrendamiento Infraestructura","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Arrendamiento de Infraestructura"]
[]
["Concepto","Valor","Descripción"]
["Metros cuadrados",null,"Se refiere al numero de metros cuadrados de espacio en piso contratados por mes"]
["Metros lineales",null,"Se refiere al numero de metros lineales de espacio en torre contratados por mes"]

{"sheet":"Parametros tecnologicos","index":1,"n_rows":82,"n_cols":13,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3]]}
["Parámetros tecnológicos",null,null,"Parámetros de entrada"]
[null,null,null,"Parámetros de salida"]
["Componente","Parametro","Incluir","Valor","Descripción","Referencia"]
["General","Tecnología","TMC 4G",null,"Tipologia de tecnologia presentada","NA"]
[null,"Dificultad de acceso",2,null,{"$f":"+IF(TipoEspecifico=1,\"Acceso Facil\",IF(TipoEspecifico=2,\"Acceso Dificil\",\"Complejo\"))","v":"Acceso Dificil"},"NA"]
[null,"Tipo de red","Móvil",null,"Servicio móvil o fija"]
["Obra civil","Altura de torre",null,50," mts",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",IF(AND(D7>=12,D7<=18),\"12-18\",IF(AND(D7>=19,D7<=35),\"19-35\",IF(AND(D7>=36,D7<=45),\"36-45\",IF(AND(D7>=46,D7<=60),\"46-60\",IF(D7>60,90,\"Verificar\"))))),IF(C7=\"N\",\"\",IF(D7=\"\",\"\",IF(AND(D7>=12,D7<=18),\"12-18\",IF(AND(D7>=19,D7<=35),\"19-35\",IF(AND(D7>=36,D7<=45),\"36-45\",IF(AND(D7>=46,D7<=60),\"46-60\",IF(D7>60,90,\"Verificar\"))))))))","v":"46-60"}]
[null,"Tipo de torre",null,"Convencional","Monopolo o convencional","NA"]
[null,"Eventos mantenimiento <= 2 años",null,0,"Eventos mantenimiento correctivo o emergencia por año (En los primeros dos años)"]
[null,"Eventos mantenimiento > 2 años",null,2,"Eventos mantenimiento correctivo o emergencia por año (Despues de los primeros dos años)"]
["Red de energia","Topología de terreno","S","Plano","Plano u ondulado",{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno","v":"Terreno Plano"}]
[null,"Distancia red de MT",null,300," mts lineales (100,300,500,1000,1200,1500,2500)",{"$f":"+IF(D12=\"\",\"\",IF(D12<=99,100,IF(AND(D12>99,D12<=299),300,IF(AND(D12>299,D12<=499),500,IF(AND(D12>499,D12<=999),1000,IF(AND(D12>999,D12<=1199),1200,IF(AND(D12>1199,D12<=1499),1500,IF(D12>1499,2500,\"Verificar\"))))))))","v":500}]
[null,"KW - energía",null,25,"15 o 25 KW","NA"]
[null,"Eventos mantenimiento <= 2 años",null,1,"Eventos mantenimiento correctivo o emergencia por año (En los primeros dos años)"]
[null,"Eventos mantenimiento > 2 años",null,2,"Eventos mantenimiento correctivo o emergencia por año (Después de los primeros dos años)"]
[null,"Planta eléctrica ","S",25,"Tipo de planta BT (KW)"]
[null,"Energía solar - Estación base","N",null,"Sistema de energía solar (Consumo 1500-3000 W . Autonomia 25-36 horas)",{"$f":"C17","v":"N"}]
["4G / 5G / FWA / FTTH","BW (MHz)","S",20,"Tecnología de acceso ",{"$f":"+TmcBw*IF(TipoRed=\"Fija\",1,SectorEnodeb)*D26*IF(C6=\"Fija\",1,0.5)","v":0}]
[null,"Sectores",null,3,"Número de sectores"]
[null,"Eventos mantenimiento <= 2 años",null,1,"Eventos mantenimiento correctivo o emergencia por año (En los primeros dos años)"]
[null,"Eventos mantenimiento > 2 años",null,2,"Eventos mantenimiento correctivo o emergencia por año (Despues de los primeros dos años)"]
[null,"Relacion contención / Porcentaje de uso",null,0.1,"Promedio red fija / Promedio red móvil (Sugerido 10%)"]
["Red de transmisión - MW","Diámetro de antena","S",1.8," mts","NA"]
[null,"Microondas",null,"28/30 MHz < 10 GHz","Equipos terminales enlace MW - HTSB"]
[]
[]
["Satelital","Solución satelital","N",null,"Mbps. Solucion Satelital  SCPC para el rango entre: 55-80 Mbps"]
[]
[{"$f":"+IF(Tipologia_Campo<>\"FTTH\",\"\",\"FTTH\")","v":""}]
[{"$f":"+IF(Tipologia_Campo<>\"FTTH\",\"\",\"Longitud Backhaul (Km)\")","v":""},null,null,null,"Distancia en fibra óptica troncal (Nodo ISP - OLT - distribución - Ej: 1 - 10 Kms)"]
[{"$f":"+IF(Tipologia_Campo<>\"FTTH\",\"\",\"Cantidad Postes\")","v":""},null,null,null,"Número de postes  para paso fibra troncal  (Ej: 70 - 200 postes)"]
[{"$f":"+IF(Tipologia_Campo<>\"FTTH\",\"\",\"Splitters\")","v":""},null,null,null,"Numero de splitters en el proyecto (Ej: 30 - 110 splitters)"]
[{"$f":"+IF(Tipologia_Campo<>\"FTTH\",\"\",\"Longitud Acometida (Metros / Hogar)\")","v":""},null,null,null,"Longitud de la fibra de acceso de abonado de SPLITTER - ONT (Ej: 30 a 60 mts)"]
["Velocidad de transporte Mbps",null,null,1000]
["Parametros Energía Solar - Repetidora","Consumo",{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"Repetidora\",\"S\",\"N\")","v":"N"},300,"Potencia (W) (Rango 0-500 W)"]
[null,"Autonomía",null,25," (Horas) (25 - 36)"]
[null,"Dias autonomía",null,null,"Días de disponibilidad de energía DC (Recomendado de 2-6 días)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4G - BW (MHz)",null,null,"4G - Enlace De Transmision Mw Htsb (Diametro de antena Mts)",null,null,"Tipo de planta",null,"Energia - Kw",null,"Tipologia","movil","fija"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TMC 4G",1.7,13]
[10,null,null,1.2,null,null,"A",null,15]
[20,null,null,1.8,null,null,"B",null,25]
[30,null,null,2.4]
[null,null,null,3.7]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Repetidora",1,1]
["Mto 4G",null,null,"WiFi LTE - Velocidad (Mbps) / Capacidad (Gb)",null,null,"Red de Energia - Tipo de terreno",null,"Equipos",null,"Clase torre"]
[1,null,null,"5 Mbps / 10 GB",null,null,"Ondulado",null,"5G (1+0+0) 10 MHz",null,"Monopolo"]
[2,null,null,"5 Mbps / 25 GB",null,null,"Plano",null,"5G (1+1+0) 10 MHz",null,"Convencional"]
[null,null,null,"5 Mbps / 50 GB",null,null,null,null,"5G (1+1+1) 10 MHz"]
[null,null,null,"5 Mbps / 100 GB",null,null,null,null,"5G (1+1+0) 20 MHz"]
[null,null,null,"5 Mbps / 150 GB",null,null,null,null,"5G (1+1+1) 20 MHz"]
["Sector enodeb",null,null,"5 Mbps / 200 GB",null,null,null,null,"5G (1+1+1) 30 MHz"]
[1,null,null,"5 Mbps / 250 GB"]
[2,null,null,"10 Mbps / 50 GB"]
[3,null,null,"10 Mbps / 100 GB"]
[null,null,null,"10 Mbps / 150 GB"]
[null,null,null,"10 Mbps / 200 GB"]
[null,null,null,"10 Mbps / 250 GB"]
[null,null,null,"20 Mbps / 50 GB"]
[null,null,null,"20 Mbps / 100 GB"]
["Equipos terminales enlace MW - HTSB",null,null,"20 Mbps / 150 GB"]
["28/30 MHz < 10 GHz",null,null,"20 Mbps / 200 GB"]
["28/30 MHz >10 GHz",null,null,"20 Mbps / 250 GB"]
["56 MHz < 10 GHz",null,null,"Planta electrica",null,null,"Incluir",null,"Arriendo"]
["56 MHz > 10 GHz",null,null,5,null,null,"S",null,"S"]
[null,null,null,15,null,null,"N",null,"N"]
[null,null,null,25]
["Tipo dificultad acceso"]
[1]
[2,null,null,"Tipo de red"]
[3,null,null,"Fija"]
[null,null,null,"Móvil"]

{"sheet":"Modelo","index":2,"n_rows":106,"n_cols":247,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,246,17,246],[92,0,92,2],[81,0,81,2],[18,0,18,2],[42,0,42,2],[61,0,61,2],[53,0,53,2]]}
["Modelo Financiero"]
["Valores en COP corrientes. No se indexa ningún valor a través del modelo (V3.11)"]
["Parámetros","Valor",null,"Concepto",{"$f":"+YEAR(B7)","v":2020},{"$f":"+E3+1","v":2021},2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,{"$f":"+O3+1","v":2031},2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040]
["TRM",3800,null,"IPC",0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03]
["Valor del proyecto",{"$f":"+SUM(F9:IL10)","v":1346755538.3526466},null,"Acumulado",1,{"$f":"(1+E4)*E5","v":1.03},1.0609,1.092727,1.1255088100000001,1.1592740743000001,1.1940522965290001,1.2298738654248702,1.2667700813876164,1.3047731838292449,1.3439163793441222,{"$f":"(1+O4)*O5","v":1.3842338707244459},1.4257608868461793,1.4685337134515648,1.5125897248551119,1.5579674166007653,1.6047064390987884,1.652847632271752,1.7024330612399046,1.7535060530771018,1.806111234669415]
[null,null,null,"Pagos anuales CAPEX",{"$f":"+SUMIF($F$8:$DW$8,E3,$F$9:$DV$9)","v":564119635.55003536},{"$f":"+SUMIF($F$8:$DV$8,F3,$F$9:$DV$9)","v":70363374.285102695},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+SUMIF($F$8:$DV$8,P3,$F$9:$DV$9)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Fecha inicio obra","2020-11-15",null,"Pagos anuales OPEX",{"$f":"+SUMIF($F$8:$IL$8,E3,$F$10:$IL$10)","v":0},{"$f":"+SUMIF($F$8:$IL$8,F3,$F$10:$IL$10)","v":57877763.436121799},121490839.80315992,146512323.1457462,150907692.84011862,155434923.62532213,80048985.667040899,0,0,0,0,{"$f":"+SUMIF($F$8:$IL$8,P3,$F$10:$IL$10)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Fecha inicio funcionamiento",{"$f":"+InicioObra+240","v":"2021-07-13"},null,null,null,{"$f":"+YEAR(F18)","v":2020},2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,{"$f":"+YEAR(AL18)","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2024,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2025,2026,2026,{"$f":"+YEAR(BR18)","v":2026},2026,2026,2026,2026,2026,2026,2026,2026,2026,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2027,2028,2028,2028,2028,2028,2028,2028,2028,2028,2028,{"$f":"+YEAR(CX18)","v":2028},2028,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2029,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2030,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2031,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2032,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2033,2034,2034,{"$f":"+YEAR(FJ18)","v":2034},2034,2034,2034,2034,2034,2034,2034,2034,2034,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2035,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2036,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2037,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2038,2039,2039,2039,2039,2039,2039,{"$f":"+YEAR(HV18)","v":2039},2039,2039,2039,2039,2039,2040,2040,2040,2040,2040,2040,2040,2040,2040,2040,2040]
["Tiempo reconocimiento OPEX (meses)",60,null,null,"Flujo de Caja CAPEX",{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=CAPEX\",F$20:F$96)","v":564119635.55003536},{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=CAPEX\",G$20:G$96)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,70363374.285102695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=CAPEX\",BS$20:BS$96)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=CAPEX\",EE$20:EE$96)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=CAPEX\",GQ$20:GQ$96)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Tiempo reconocimiento OPEX (Recomendado)",{"$f":"IFERROR(IF(IF((F9/(B11*B12-AVERAGEIF(G10:DV10,\">0\")))>120,120,(F9/(B11*B12-AVERAGEIF(G10:DV10,\">0\"))))<0,120,IF((F9/(B11*B12-AVERAGEIF(G10:DV10,\">0\")))>120,120,(F9/(B11*B12-AVERAGEIF(G10:DV10,\">0\"))))),0)","v":120},null,null,"Flujo de Caja OPEX",{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=OPEX\",F$20:F$96)+F11+F12","v":0},{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=OPEX\",G$20:G$96)+G11+G12","v":0},0,0,0,0,0,0,11142368.9060203,11142368.9060203,11142368.9060203,8150218.9060203014,8150218.9060203014,8150218.9060203014,8394725.4732009098,8394725.4732009098,8394725.4732009098,8394725.4732009098,8394725.4732009098,8394725.4732009098,11853747.827325741,11853747.827325741,11853747.827325741,11853747.827325741,11853747.827325741,11853747.827325741,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12209360.262145517,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12575641.070009883,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,12952910.302110177,13341497.611173484,13341497.611173484,13341497.611173484,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=OPEX\",BS$20:BS$96)+BS11+BS12","v":13341497.611173484},13341497.611173484,13341497.611173484,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=OPEX\",EE$20:EE$96)+EE11+EE12","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=OPEX\",GQ$20:GQ$96)+GQ11+GQ12","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUMIF($IM$20:$IM$96,\"=OPEX\",IH$20:IH$96)+IH11+IH12","v":0},0,0,0,0]
[]
[]
["Subscriptores / hogares",{"$f":"IFERROR(IF(TipoRed=\"Fija\",VelocidadPromedioDL/(RelacionContencion*Velocidad),(VelocidadPromedioDL*RelacionContencion*3600*24*30)/(8000*Velocidad)),0)","v":0},null,null,{"$f":"+DAY(F18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(AY18)","v":1},{"$f":"+DAY(AZ18)","v":1},{"$f":"+DAY(BA18)","v":1},{"$f":"+DAY(BB18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(BO18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(CM18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(DW18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(FC18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(GI18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(HO18)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,{"$f":"+DAY(IM17)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[]
["OPEX total",{"$f":"+SUM(E7:Y7)","v":712272528.51750958}]
["CAPEX total",{"$f":"+SUM(B21:B27,B37:B42,B45:B47,B51:B53,B63:B65,B70:B79,B83:B91,B95)","v":634483009.8351382},null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242]
["Costo total por Usuario",{"$f":"IFERROR(B5/SubscriptoresSugeridos,0)","v":0},null,null,null,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,"CLASIFICACIÓN CONCEPTO"]
["CONCEPTO","CAPEX","OPEX","Periodo de Inicio","Periodos a reconocer",{"$f":"+DATE(YEAR($B$7),MONTH(B7),1)","v":"2020-11-01"},{"$f":"+IF(AND(MONTH(F18)=2,OR(YEAR(F18)=2020,YEAR(F18)=2024,YEAR(F18)=2028,YEAR(F18)=2032,YEAR(F18)=2036,YEAR(F18)=2040)),F18+29,IF(MONTH(F18)=2,F18+28,IF(OR(MONTH(F18)=4,MONTH(F18)=6,MONTH(F18)=9,MONTH(F18)=11),F18+30,F18+31)))","v":"2020-12-01"},{"$f":"+IF(AND(MONTH(G18)=2,OR(YEAR(G18)=2020,YEAR(G18)=2024,YEAR(G18)=2028,YEAR(G18)=2032,YEAR(G18)=2036,YEAR(G18)=2040)),G18+29,IF(MONTH(G18)=2,G18+28,IF(OR(MONTH(G18)=4,MONTH(G18)=6,MONTH(G18)=9,MONTH(G18)=11),G18+30,G18+31)))","v":"2021-01-01"},"2021-02-01","2021-03-01","2021-04-01","2021-05-01","2021-06-01","2021-07-01","2021-08-01","2021-09-01","2021-10-01","2021-11-01","2021-12-01","2022-01-01","2022-02-01","2022-03-01","2022-04-01","2022-05-01","2022-06-01","2022-07-01","2022-08-01","2022-09-01","2022-10-01","2022-11-01","2022-12-01","2023-01-01","2023-02-01","2023-03-01","2023-04-01","2023-05-01","2023-06-01","2023-07-01","2023-08-01","2023-09-01","2023-10-01","2023-11-01","2023-12-01","2024-01-01","2024-02-01","2024-03-01","2024-04-01","2024-05-01","2024-06-01","2024-07-01","2024-08-01","2024-09-01","2024-10-01","2024-11-01","2024-12-01","2025-01-01","2025-02-01","2025-03-01","2025-04-01","2025-05-01","2025-06-01","2025-07-01","2025-08-01","2025-09-01","2025-10-01","2025-11-01","2025-12-01","2026-01-01","2026-02-01","2026-03-01","2026-04-01",{"$f":"+IF(AND(MONTH(BS18)=2,OR(YEAR(BS18)=2020,YEAR(BS18)=2024,YEAR(BS18)=2028,YEAR(BS18)=2032,YEAR(BS18)=2036,YEAR(BS18)=2040)),BS18+29,IF(MONTH(BS18)=2,BS18+28,IF(OR(MONTH(BS18)=4,MONTH(BS18)=6,MONTH(BS18)=9,MONTH(BS18)=11),BS18+30,BS18+31)))","v":"2026-05-01"},"2026-06-01","2026-07-01","2026-08-01","2026-09-01","2026-10-01","2026-11-01","2026-12-01","2027-01-01","2027-02-01","2027-03-01","2027-04-01","2027-05-01","2027-06-01","2027-07-01","2027-08-01","2027-09-01","2027-10-01","2027-11-01","2027-12-01","2028-01-01","2028-02-01","2028-03-01","2028-04-01","2028-05-01","2028-06-01","2028-07-01","2028-08-01","2028-09-01","2028-10-01","2028-11-01","2028-12-01","2029-01-01","2029-02-01","2029-03-01","2029-04-01","2029-05-01","2029-06-01","2029-07-01","2029-08-01","2029-09-01","2029-10-01","2029-11-01","2029-12-01","2030-01-01","2030-02-01","2030-03-01","2030-04-01","2030-05-01","2030-06-01","2030-07-01","2030-08-01","2030-09-01","2030-10-01","2030-11-01","2030-12-01","2031-01-01","2031-02-01","2031-03-01","2031-04-01","2031-05-01","2031-06-01","2031-07-01","2031-08-01",{"$f":"+IF(AND(MONTH(EE18)=2,OR(YEAR(EE18)=2020,YEAR(EE18)=2024,YEAR(EE18)=2028,YEAR(EE18)=2032,YEAR(EE18)=2036,YEAR(EE18)=2040)),EE18+29,IF(MONTH(EE18)=2,EE18+28,IF(OR(MONTH(EE18)=4,MONTH(EE18)=6,MONTH(EE18)=9,MONTH(EE18)=11),EE18+30,EE18+31)))","v":"2031-09-01"},"2031-10-01","2031-11-01","2031-12-01","2032-01-01","2032-02-01","2032-03-01","2032-04-01","2032-05-01","2032-06-01","2032-07-01","2032-08-01","2032-09-01","2032-10-01","2032-11-01","2032-12-01","2033-01-01","2033-02-01","2033-03-01","2033-04-01","2033-05-01","2033-06-01","2033-07-01","2033-08-01","2033-09-01","2033-10-01","2033-11-01","2033-12-01","2034-01-01","2034-02-01","2034-03-01","2034-04-01","2034-05-01","2034-06-01","2034-07-01","2034-08-01","2034-09-01","2034-10-01","2034-11-01","2034-12-01","2035-01-01","2035-02-01","2035-03-01","2035-04-01","2035-05-01","2035-06-01","2035-07-01","2035-08-01","2035-09-01","2035-10-01","2035-11-01","2035-12-01","2036-01-01","2036-02-01","2036-03-01","2036-04-01","2036-05-01","2036-06-01","2036-07-01","2036-08-01","2036-09-01","2036-10-01","2036-11-01","2036-12-01",{"$f":"+IF(AND(MONTH(GQ18)=2,OR(YEAR(GQ18)=2020,YEAR(GQ18)=2024,YEAR(GQ18)=2028,YEAR(GQ18)=2032,YEAR(GQ18)=2036,YEAR(GQ18)=2040)),GQ18+29,IF(MONTH(GQ18)=2,GQ18+28,IF(OR(MONTH(GQ18)=4,MONTH(GQ18)=6,MONTH(GQ18)=9,MONTH(GQ18)=11),GQ18+30,GQ18+31)))","v":"2037-01-01"},"2037-02-01","2037-03-01","2037-04-01","2037-05-01","2037-06-01","2037-07-01","2037-08-01","2037-09-01","2037-10-01","2037-11-01","2037-12-01","2038-01-01","2038-02-01","2038-03-01","2038-04-01","2038-05-01","2038-06-01","2038-07-01","2038-08-01","2038-09-01","2038-10-01","2038-11-01","2038-12-01","2039-01-01","2039-02-01","2039-03-01","2039-04-01","2039-05-01","2039-06-01","2039-07-01","2039-08-01","2039-09-01","2039-10-01","2039-11-01","2039-12-01","2040-01-01","2040-02-01","2040-03-01","2040-04-01","2040-05-01","2040-06-01","2040-07-01","2040-08-01","2040-09-01","2040-10-01","2040-11-01"]
["4G / 5G / FWA / MW (Los valores que no se discriminan incluyen el costo de la instalación)"]
["Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)",null,{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A20,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,KW_EnergiaValor))","v":840780},null,{"$f":"+MesesReconocimiento","v":60},{"$f":"+(IF($A20=\"\",\"\",IF($D20>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E20<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D20+IF($D20<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C20))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,866003.4,866003.4,866003.4,866003.4,866003.4,866003.4,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,891983.50199999998,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,918743.00705999997,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,946305.29727180011,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,974694.45618995407,1003935.2898756528,1003935.2898756528,{"$f":"+(IF($A20=\"\",\"\",IF($D20>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E20<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D20+IF($D20<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C20))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":1003935.2898756528},1003935.2898756528,1003935.2898756528,1003935.2898756528,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A20=\"\",\"\",IF($D20>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E20<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D20+IF($D20<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C20))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A20=\"\",\"\",IF($D20>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E20<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D20+IF($D20<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C20))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(B20<>\"\",\"CAPEX\",\"OPEX\")","v":"OPEX"}]
["Digital EnodeB",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A21,Relacion,TmcBw,RangoSectorEnodeb,SectorEnodeb)","v":70363374.285102695},null,10,60,{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=F$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=G$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=F$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=H$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=G$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=I$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=H$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=J$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=I$16,$C21,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,70363374.285102695,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=AL$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C21,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=BR$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C21,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=CX$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C21,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=DV$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=DW$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DV$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=DX$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DW$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=DY$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DX$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=DZ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DY$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EA$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DZ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EB$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EA$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EC$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EB$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=ED$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EC$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EE$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ED$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EF$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EE$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EG$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EF$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EH$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EG$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EI$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EH$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EJ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EI$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EK$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EJ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EL$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EK$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EM$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EL$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EN$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EM$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EO$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EN$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EP$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EO$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EQ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EP$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=ER$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EQ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=ES$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ER$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=ET$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ES$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EU$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ET$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EV$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EU$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EW$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EV$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EX$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EW$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EY$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EX$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=EZ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EY$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FA$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EZ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FB$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FC$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FB$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FD$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FC$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FE$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FD$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FF$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FE$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FG$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FF$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FH$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FG$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FI$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FH$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FJ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FI$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FK$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FJ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FL$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FK$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FM$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FL$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FN$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FM$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FO$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FN$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FP$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FO$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FQ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FP$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FR$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FQ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FS$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FR$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FT$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FS$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FU$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FT$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FV$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FU$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FW$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FV$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FX$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FW$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FY$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FX$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=FZ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FY$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GA$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FZ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GB$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GA$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GC$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GB$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GD$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GC$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GE$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GD$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GF$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GE$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GG$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GF$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GH$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GI$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GH$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GJ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GI$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GK$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GJ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GL$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GK$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GM$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GL$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GN$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GM$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GO$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GN$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GP$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GO$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GQ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GP$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GR$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GQ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GS$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GR$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GT$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GS$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GU$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GT$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GV$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GU$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GW$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GV$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GX$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GW$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GY$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GX$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=GZ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GY$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HA$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GZ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HB$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HA$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HC$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HB$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HD$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HC$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HE$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HD$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HF$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HE$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HG$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HF$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HH$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HG$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HI$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HH$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HJ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HI$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HK$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HJ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HL$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HK$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HM$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HL$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HN$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HO$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HN$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HP$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HO$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HQ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HP$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HR$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HQ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HS$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HR$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HT$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HS$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HU$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HT$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HV$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HU$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HW$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HV$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HX$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HW$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HY$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HX$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=HZ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HY$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IA$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HZ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IB$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IA$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IC$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IB$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=ID$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IC$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IE$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ID$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IF$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IE$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IG$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IF$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IH$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IG$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=II$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IH$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IJ$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=II$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IK$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IJ$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A21=\"\",\"\",IF($D21=IL$17,$B21+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IK$16,$C21,0),0))","v":0},{"$f":"IF(B21<>\"\",\"CAPEX\",\"OPEX\")","v":"CAPEX"}]
["Antena De Transmision",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A22,Relacion,DiametroAntenaMts)","v":5066562.2512470242},null,null,60,5066562.2512470242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A22=\"\",\"\",IF($D22=AL$17,$B22+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C22,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A22=\"\",\"\",IF($D22=BR$17,$B22+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C22,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A22=\"\",\"\",IF($D22=CX$17,$B22+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C22,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Equipos terminales enlace MW - HTSB",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A23,Detalle,MWEquiposHTSB)","v":99081422.512470245},null,null,60,{"$f":"+IF($A23=\"\",\"\",IF($D23=F$17,$B23+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C23,0),0))","v":99081422.512470245},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A23=\"\",\"\",IF($D23=AL$17,$B23+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C23,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A23=\"\",\"\",IF($D23=BR$17,$B23+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C23,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A23=\"\",\"\",IF($D23=CX$17,$B23+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C23,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Instalación Enodeb Tipo1",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A24,Relacion,TmcBw,Tipo,TipoEspecifico)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A24=\"\",\"\",IF($D24=F$17,$B24+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C24,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A24=\"\",\"\",IF($D24=AL$17,$B24+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C24,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A24=\"\",\"\",IF($D24=BR$17,$B24+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C24,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A24=\"\",\"\",IF($D24=CX$17,$B24+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C24,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Instalación Enodeb Tipo2",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A25,Relacion,TmcBw,Tipo,TipoEspecifico)","v":14587755.857000001},null,null,60,{"$f":"+IF($A25=\"\",\"\",IF($D25=F$17,$B25+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C25,0),0))","v":14587755.857000001},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A25=\"\",\"\",IF($D25=AL$17,$B25+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C25,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A25=\"\",\"\",IF($D25=BR$17,$B25+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C25,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A25=\"\",\"\",IF($D25=CX$17,$B25+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C25,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Instalación Enodeb Tipo3",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A26,Relacion,TmcBw,Tipo,TipoEspecifico)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A26=\"\",\"\",IF($D26=F$17,$B26+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C26,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A26=\"\",\"\",IF($D26=AL$17,$B26+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C26,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A26=\"\",\"\",IF($D26=BR$17,$B26+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C26,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A26=\"\",\"\",IF($D26=CX$17,$B26+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C26,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Licencias",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A27,Relacion,TmcBw,RangoSectorEnodeb,SectorEnodeb)","v":35302608},null,null,60,{"$f":"+IF($A27=\"\",\"\",IF($D27=F$17,$B27+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C27,0),0))","v":35302608},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A27=\"\",\"\",IF($D27=AL$17,$B27+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C27,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A27=\"\",\"\",IF($D27=BR$17,$B27+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C27,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A27=\"\",\"\",IF($D27=CX$17,$B27+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C27,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Mto Correctivo Enlace De Transmision Mw /Evento",null,{"$f":"+IFERROR(IF(EventosMmto=\"\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A28,Tipo,TipoEspecifico)/(12/EventosMmtoEquipos)),0)","v":433333.33333333331},null,{"$f":"+MesesReconocimiento","v":60},{"$f":"+(IF($A28=\"\",\"\",IF($D28>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E28<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D28+IF($D28<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C28))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(F$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,446333.33333333331,446333.33333333331,446333.33333333331,446333.33333333331,446333.33333333331,446333.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,459723.33333333331,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,473515.03333333333,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,487720.48433333338,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,502352.09886333335,517422.66182923334,517422.66182923334,{"$f":"+(IF($A28=\"\",\"\",IF($D28>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E28<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D28+IF($D28<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C28))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(BR$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":517422.66182923334},517422.66182923334,517422.66182923334,517422.66182923334,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A28=\"\",\"\",IF($D28>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E28<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D28+IF($D28<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C28))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(ED$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A28=\"\",\"\",IF($D28>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E28<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D28+IF($D28<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C28))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(GP$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Correctivo Enodeb Estimado / Evento",null,{"$f":"+IFERROR(IF(EventosMmto=\"\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A29,Tipo,TipoEspecifico)/(12/EventosMmtoEquipos)),0)","v":650000},null,{"$f":"+MesesReconocimiento","v":60},{"$f":"+(IF($A29=\"\",\"\",IF($D29>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E29<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D29+IF($D29<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C29))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(F$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,669500,669500,669500,669500,669500,669500,689585,689585,689585,689585,689585,689585,689585,689585,689585,689585,689585,689585,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,710272.55,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,731580.72650000011,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,753528.14829500008,776133.9927438501,776133.9927438501,{"$f":"+(IF($A29=\"\",\"\",IF($D29>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E29<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D29+IF($D29<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C29))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(BR$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":776133.9927438501},776133.9927438501,776133.9927438501,776133.9927438501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A29=\"\",\"\",IF($D29>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E29<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D29+IF($D29<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C29))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(ED$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A29=\"\",\"\",IF($D29>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E29<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D29+IF($D29<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C29))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(GP$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Correctivo Planta Electrica / Evento",null,{"$f":"+IFERROR(IF(EventosMmto=\"\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A30,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,KW_EnergiaValor)/(12/EventosMmtoEquipos)),0)","v":399282.62463343114},null,60,{"$f":"+(IF($A30=\"\",\"\",IF($D30>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E30<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D30+IF($D30<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C30))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(F$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,411261.1033724341,411261.1033724341,411261.1033724341,411261.1033724341,411261.1033724341,411261.1033724341,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,423598.93647360709,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,436306.90456781531,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,449396.11170484981,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,462877.9950559953,476764.33490767516,476764.33490767516,{"$f":"+(IF($A30=\"\",\"\",IF($D30>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E30<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D30+IF($D30<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C30))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(BR$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":476764.33490767516},476764.33490767516,476764.33490767516,476764.33490767516,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A30=\"\",\"\",IF($D30>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E30<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D30+IF($D30<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C30))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(ED$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A30=\"\",\"\",IF($D30>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E30<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D30+IF($D30<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C30))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(GP$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento",null,{"$f":"+IFERROR(IF(EventosMmto=\"\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A31,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,KW_EnergiaValor)/(12/EventosMmtoEquipos)),0)","v":216666.66666666666},null,60,{"$f":"+(IF($A31=\"\",\"\",IF($D31>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E31<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D31+IF($D31<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C31))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(F$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,223166.66666666666,223166.66666666666,223166.66666666666,223166.66666666666,223166.66666666666,223166.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,229861.66666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,236757.51666666666,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,243860.24216666669,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,251176.04943166667,258711.33091461667,258711.33091461667,{"$f":"+(IF($A31=\"\",\"\",IF($D31>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E31<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D31+IF($D31<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C31))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(BR$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":258711.33091461667},258711.33091461667,258711.33091461667,258711.33091461667,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A31=\"\",\"\",IF($D31>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E31<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D31+IF($D31<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C31))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(ED$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A31=\"\",\"\",IF($D31>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E31<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D31+IF($D31<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C31))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))*IF(GP$17<=24+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),MmtoGarantia3,1)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Digital Enodeb Soporte Fabricante /Anual",null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"Repetidora\",0,IF('Parametros tecnologicos'!C$18=\"N\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A32,Tipo,TipoEspecifico)/12))","v":296291.58434979874},null,60,{"$f":"+(IF($A32=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D32>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E32<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D32+IF($D32<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C32))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,314335.74183670146,314335.74183670146,314335.74183670146,314335.74183670146,314335.74183670146,314335.74183670146,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,323765.81409180252,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,333478.78851455665,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,343483.15216999332,353787.64673509315,353787.64673509315,{"$f":"+(IF($A32=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D32>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E32<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D32+IF($D32<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C32))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":353787.64673509315},353787.64673509315,353787.64673509315,353787.64673509315,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A32=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D32>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E32<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D32+IF($D32<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C32))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A32=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D32>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E32<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D32+IF($D32<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C32))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Enlace De Transmision Mw Soporte Fabricante /Anual",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A33,Tipo,TipoEspecifico)/12","v":108333.33333333333},null,60,{"$f":"+(IF($A33=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D33>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E33<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D33+IF($D33<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C33))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,114930.83333333333,114930.83333333333,114930.83333333333,114930.83333333333,114930.83333333333,114930.83333333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,118378.75833333333,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,121930.12108333335,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,125588.02471583334,129355.66545730834,129355.66545730834,{"$f":"+(IF($A33=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D33>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E33<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D33+IF($D33<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C33))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":129355.66545730834},129355.66545730834,129355.66545730834,129355.66545730834,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A33=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D33>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E33<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D33+IF($D33<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C33))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A33=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D33>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E33<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D33+IF($D33<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C33))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A34,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,KW_EnergiaValor)/12","v":32500},null,60,{"$f":"+(IF($A34=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D34>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E34<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D34+IF($D34<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C34))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,34479.25,34479.25,34479.25,34479.25,34479.25,34479.25,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,35513.627500000002,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,36579.036325000001,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,37676.40741475,38806.699637192505,38806.699637192505,{"$f":"+(IF($A34=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D34>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E34<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D34+IF($D34<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C34))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":38806.699637192505},38806.699637192505,38806.699637192505,38806.699637192505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A34=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D34>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E34<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D34+IF($D34<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C34))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A34=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D34>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E34<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D34+IF($D34<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C34))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Preventivoplanta Electrica / Anual",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A35,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,KW_EnergiaValor)/12","v":233880.16666666666},null,60,{"$f":"+(IF($A35=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D35>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E35<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D35+IF($D35<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C35))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,248123.46881666666,248123.46881666666,248123.46881666666,248123.46881666666,248123.46881666666,248123.46881666666,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,255567.17288116665,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,263234.1880676017,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,271131.21370962972,279265.15012091864,279265.15012091864,{"$f":"+(IF($A35=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D35>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E35<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D35+IF($D35<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C35))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":279265.15012091864},279265.15012091864,279265.15012091864,279265.15012091864,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A35=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D35>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E35<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D35+IF($D35<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C35))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A35=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D35>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E35<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D35+IF($D35<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C35))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Sistema De Seguridad Electronica",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A36)/12","v":452073.55083333334},null,60,{"$f":"+(IF($A36=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D36>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E36<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D36+IF($D36<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C36))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,479604.83007908333,479604.83007908333,479604.83007908333,479604.83007908333,479604.83007908333,479604.83007908333,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,493992.97498145583,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,508812.76423089957,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,524077.14715782652,539799.46157256141,539799.46157256141,{"$f":"+(IF($A36=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D36>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E36<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D36+IF($D36<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C36))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":539799.46157256141},539799.46157256141,539799.46157256141,539799.46157256141,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A36=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D36>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E36<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D36+IF($D36<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C36))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A36=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D36>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E36<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D36+IF($D36<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C36))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Planta Electrica",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A37,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,PlantaElectrica)","v":67780600},null,null,60,{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=F$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C37,0),0))","v":67780600},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=AL$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C37,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=BR$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C37,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=CX$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C37,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=DV$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=DW$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DV$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=DX$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DW$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=DY$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DX$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=DZ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DY$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EA$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DZ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EB$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EA$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EC$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EB$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=ED$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EC$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EE$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ED$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EF$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EE$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EG$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EF$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EH$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EG$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EI$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EH$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EJ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EI$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EK$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EJ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EL$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EK$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EM$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EL$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EN$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EM$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EO$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EN$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EP$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EO$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EQ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EP$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=ER$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EQ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=ES$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ER$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=ET$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ES$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EU$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ET$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EV$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EU$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EW$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EV$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EX$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EW$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EY$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EX$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=EZ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EY$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FA$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EZ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FB$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FC$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FB$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FD$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FC$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FE$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FD$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FF$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FE$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FG$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FF$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FH$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FG$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FI$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FH$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FJ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FI$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FK$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FJ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FL$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FK$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FM$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FL$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FN$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FM$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FO$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FN$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FP$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FO$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FQ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FP$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FR$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FQ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FS$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FR$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FT$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FS$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FU$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FT$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FV$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FU$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FW$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FV$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FX$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FW$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FY$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FX$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=FZ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FY$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GA$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FZ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GB$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GA$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GC$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GB$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GD$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GC$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GE$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GD$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GF$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GE$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GG$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GF$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GH$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GI$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GH$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GJ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GI$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GK$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GJ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GL$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GK$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GM$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GL$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GN$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GM$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GO$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GN$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GP$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GO$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GQ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GP$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GR$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GQ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GS$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GR$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GT$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GS$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GU$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GT$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GV$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GU$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GW$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GV$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GX$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GW$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GY$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GX$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=GZ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GY$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HA$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GZ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HB$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HA$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HC$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HB$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HD$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HC$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HE$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HD$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HF$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HE$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HG$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HF$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HH$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HG$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HI$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HH$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HJ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HI$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HK$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HJ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HL$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HK$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HM$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HL$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HN$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HO$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HN$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HP$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HO$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HQ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HP$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HR$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HQ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HS$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HR$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HT$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HS$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HU$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HT$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HV$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HU$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HW$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HV$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HX$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HW$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HY$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HX$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=HZ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HY$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IA$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HZ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IB$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IA$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IC$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IB$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=ID$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IC$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IE$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ID$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IF$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IE$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IG$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IF$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IH$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IG$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=II$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IH$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IJ$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=II$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IK$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IJ$16,$C37,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A37=\"\",\"\",IF($D37=IL$17,$B37+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IK$16,$C37,0),0))","v":0},"CAPEX"]
["Rectificador Y Baterias Para Enodob",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A38,Relacion,TmcBw,RangoSectorEnodeb,SectorEnodeb)","v":14839000},null,null,60,{"$f":"+IF($A38=\"\",\"\",IF($D38=F$17,$B38+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C38,0),0))","v":14839000},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A38=\"\",\"\",IF($D38=AL$17,$B38+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C38,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A38=\"\",\"\",IF($D38=BR$17,$B38+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C38,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A38=\"\",\"\",IF($D38=CX$17,$B38+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C38,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Sistema De Seguridad Electronica",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A39,Tipo,TipoEspecifico)","v":15163436.170404635},null,null,60,{"$f":"+IF($A39=\"\",\"\",IF($D39=F$17,$B39+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C39,0),0))","v":15163436.170404635},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A39=\"\",\"\",IF($D39=AL$17,$B39+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C39,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A39=\"\",\"\",IF($D39=BR$17,$B39+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C39,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A39=\"\",\"\",IF($D39=CX$17,$B39+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C39,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Transferencia Y Control",{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A40,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,KW_EnergiaValor)","v":11454285.714285715},null,null,60,{"$f":"+IF($A40=\"\",\"\",IF($D40=F$17,$B40+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C40,0),0))","v":11454285.714285715},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A40=\"\",\"\",IF($D40=AL$17,$B40+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C40,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A40=\"\",\"\",IF($D40=BR$17,$B40+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C40,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A40=\"\",\"\",IF($D40=CX$17,$B40+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C40,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["CPE",{"$f":"+IF('Parametros tecnologicos'!C28=\"S\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1492,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A41=\"\",\"\",IF($D41=F$17,$B41+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C41,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A41=\"\",\"\",IF($D41=AL$17,$B41+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C41,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A41=\"\",\"\",IF($D41=BR$17,$B41+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C41,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A41=\"\",\"\",IF($D41=CX$17,$B41+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C41,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Energia Solar - Repetidora",{"$f":"+IF('Parametros tecnologicos'!$C$35=\"S\",'Anexo 2 Lista de Precios'!$P$1493,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A42=\"\",\"\",IF($D42=F$17,$B42+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C42,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A42=\"\",\"\",IF($D42=AL$17,$B42+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C42,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A42=\"\",\"\",IF($D42=BR$17,$B42+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C42,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A42=\"\",\"\",IF($D42=CX$17,$B42+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C42,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["OBRA CIVIL",null,null,null,60,{"$f":"+IF($A43=\"\",\"\",$B43+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C43,0))","v":0},{"$f":"+(IF($A43=\"\",\"\",IF($D43>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E43<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D43,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C43))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A43=\"\",\"\",IF($D43>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E43<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D43,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C43))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A43=\"\",\"\",IF($D43>MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E43<=(MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D43,0,IF(EE$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=ED$16,$C43))))*HLOOKUP(YEAR(EE$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A43=\"\",\"\",IF($D43>MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E43<=(MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D43,0,IF(GQ$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GP$16,$C43))))*HLOOKUP(YEAR(GQ$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Arriendo",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A44,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7)","v":1446535.5127322674},null,60,{"$f":"+(IF($A44=\"\",\"\",IF($D44>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E44<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D44+IF($D44<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C44))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,1489931.5781142355,1489931.5781142355,1489931.5781142355,1489931.5781142355,1489931.5781142355,1489931.5781142355,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1534629.5254576623,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1580668.4112213925,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1628088.4635580343,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1676931.1174647752,1727239.0509887186,1727239.0509887186,{"$f":"+(IF($A44=\"\",\"\",IF($D44>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E44<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D44+IF($D44<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C44))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":1727239.0509887186},1727239.0509887186,1727239.0509887186,1727239.0509887186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A44=\"\",\"\",IF($D44>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E44<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D44+IF($D44<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C44))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A44=\"\",\"\",IF($D44>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E44<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D44+IF($D44<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C44))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Obra civil - Caseta Para Equipos",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A45,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,Tipo,TipoEspecifico))","v":6329992.5},null,null,60,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=F$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C45,0),0))","v":6329992.5},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=AL$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=BR$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=CX$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=DV$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=FB$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=GH$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A45=\"\",\"\",IF($D45=HN$17,$B45+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C45,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Obra civil - Encerramiento",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A46,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,Tipo,TipoEspecifico))","v":36830725},null,null,60,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=F$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C46,0),0))","v":36830725},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=AL$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=BR$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=CX$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=DV$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=FB$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=GH$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A46=\"\",\"\",IF($D46=HN$17,$B46+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C46,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Obra civil - Trasiegos",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A47,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,Tipo,TipoEspecifico))","v":77781635},null,null,60,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=F$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C47,0),0))","v":77781635},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=AL$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=BR$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=CX$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=DV$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=FB$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=GH$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A47=\"\",\"\",IF($D47=HN$17,$B47+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C47,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A48,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,ClaseTorreRango,ClaseTorre)/12","v":1282528.9235999999},null,60,{"$f":"+(IF($A48=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D48>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E48<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D48+IF($D48<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C48))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1360634.9350472398,1360634.9350472398,1360634.9350472398,1360634.9350472398,1360634.9350472398,1360634.9350472398,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1401453.9830986571,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1443497.602591617,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1486802.5306693653,1531406.6065894463,1531406.6065894463,{"$f":"+(IF($A48=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D48>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E48<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D48+IF($D48<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C48))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":1531406.6065894463},1531406.6065894463,1531406.6065894463,1531406.6065894463,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A48=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D48>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E48<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D48+IF($D48<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C48))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A48=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D48>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E48<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D48+IF($D48<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C48))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A49,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,ClaseTorreRango,ClaseTorre)/12","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A49=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D49>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E49<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D49+IF($D49<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C49))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A49=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D49>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E49<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D49+IF($D49<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C49))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A49=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D49>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E49<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D49+IF($D49<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C49))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A49=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D49>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E49<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D49+IF($D49<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C49))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto encerramiento",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A50,Tipo,TipoEspecifico,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7)/12","v":379529.84515047708},null,60,{"$f":"+(IF($A50=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D50>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E50<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D50+IF($D50<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C50))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,402643.21272014111,402643.21272014111,402643.21272014111,402643.21272014111,402643.21272014111,402643.21272014111,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,414722.50910174538,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,427164.1843747978,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,439979.1099060417,453178.48320322298,453178.48320322298,{"$f":"+(IF($A50=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D50>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E50<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D50+IF($D50<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C50))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":453178.48320322298},453178.48320322298,453178.48320322298,453178.48320322298,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A50=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D50>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E50<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D50+IF($D50<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C50))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A50=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D50>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E50<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D50+IF($D50<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C50))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A51,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,Tipo,TipoEspecifico))","v":18990633.5},null,null,60,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=F$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C51,0),0))","v":18990633.5},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=AL$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=BR$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=CX$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=DV$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=FB$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=GH$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A51=\"\",\"\",IF($D51=HN$17,$B51+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C51,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A52,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,Tipo,TipoEspecifico,ClaseTorreRango,ClaseTorre))","v":109632220.5},null,null,60,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=F$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C52,0),0))","v":109632220.5},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=AL$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=BR$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=CX$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=DV$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=FB$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=GH$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A52=\"\",\"\",IF($D52=HN$17,$B52+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C52,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A53,Relacion,'Parametros tecnologicos'!$F$7,Tipo,TipoEspecifico,ClaseTorreRango,ClaseTorre))","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=F$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=AL$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=BR$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=CX$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=DV$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=FB$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=GH$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A53=\"\",\"\",IF($D53=HN$17,$B53+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C53,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["OPEX GENERAL",null,null,null,60,{"$f":"+IF($A54=\"\",\"\",$B54+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C54,0))","v":0},{"$f":"+(IF($A54=\"\",\"\",IF($D54>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E54<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D54,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C54))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A54=\"\",\"\",IF($D54>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E54<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D54,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C54))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A54=\"\",\"\",IF($D54>MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E54<=(MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D54,0,IF(EE$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=ED$16,$C54))))*HLOOKUP(YEAR(EE$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A54=\"\",\"\",IF($D54>MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E54<=(MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D54,0,IF(GQ$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GP$16,$C54))))*HLOOKUP(YEAR(GQ$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Licencias MW MinTIC",null,{"$f":"+IF('Parametros tecnologicos'!C23=\"S\",SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A55)/12,0)","v":1571182.7679744002},null,60,{"$f":"+(IF($A55=\"\",\"\",IF($D55>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E55<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D55+IF($D55<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C55))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,1618318.2510136322,1618318.2510136322,1618318.2510136322,1618318.2510136322,1618318.2510136322,1618318.2510136322,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1666867.7985440411,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1716873.8325003623,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1768380.0474753734,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1821431.4488996346,1876074.3923666237,1876074.3923666237,{"$f":"+(IF($A55=\"\",\"\",IF($D55>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E55<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D55+IF($D55<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C55))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":1876074.3923666237},1876074.3923666237,1876074.3923666237,1876074.3923666237,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A55=\"\",\"\",IF($D55>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E55<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D55+IF($D55<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C55))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A55=\"\",\"\",IF($D55>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E55<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D55+IF($D55<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C55))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Combustible - (Periodo sin conexión a la red MT)/mes",null,{"$f":"+IF('Parametros tecnologicos'!C35=\"S\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A56)/3)","v":2905000},null,3,{"$f":"+(IF($A56=\"\",\"\",IF($D56>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E56<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D56+IF($D56<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C56))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,2992150,2992150,2992150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A56=\"\",\"\",IF($D56>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E56<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D56+IF($D56<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C56))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A56=\"\",\"\",IF($D56>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E56<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D56+IF($D56<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C56))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A56=\"\",\"\",IF($D56>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E56<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D56+IF($D56<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C56))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Seguros",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A57)","v":5052.9840000000004},null,60,{"$f":"+(IF($A57=\"\",\"\",IF($D57>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E57<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D57+IF($D57<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C57))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,5204.5735200000008,5204.5735200000008,5204.5735200000008,5204.5735200000008,5204.5735200000008,5204.5735200000008,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5360.7107255999999,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5521.5320473680003,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5687.1780087890411,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,5857.7933490527121,6033.5271495242932,6033.5271495242932,{"$f":"+(IF($A57=\"\",\"\",IF($D57>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E57<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D57+IF($D57<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C57))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":6033.5271495242932},6033.5271495242932,6033.5271495242932,6033.5271495242932,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A57=\"\",\"\",IF($D57>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E57<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D57+IF($D57<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C57))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A57=\"\",\"\",IF($D57>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E57<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D57+IF($D57<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C57))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Monitoreo y Gestión",null,{"$f":"+SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A58)","v":190000},null,60,{"$f":"+(IF($A58=\"\",\"\",IF($D58>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E58<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D58+IF($D58<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C58))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,195700,195700,195700,195700,195700,195700,201571,201571,201571,201571,201571,201571,201571,201571,201571,201571,201571,201571,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,207618.13,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,213846.67390000002,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,220262.07411700001,226869.93634051003,226869.93634051003,{"$f":"+(IF($A58=\"\",\"\",IF($D58>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E58<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D58+IF($D58<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C58))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":226869.93634051003},226869.93634051003,226869.93634051003,226869.93634051003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A58=\"\",\"\",IF($D58>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E58<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D58+IF($D58<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C58))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A58=\"\",\"\",IF($D58>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E58<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D58+IF($D58<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C58))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Vigilancia y custodia",null,{"$f":"+IF(TipoEspecifico=3,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A59),0)","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A59=\"\",\"\",IF($D59>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E59<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D59+IF($D59<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C59))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A59=\"\",\"\",IF($D59>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E59<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D59+IF($D59<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C59))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A59=\"\",\"\",IF($D59>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E59<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D59+IF($D59<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C59))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A59=\"\",\"\",IF($D59>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E59<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D59+IF($D59<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C59))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Arrendamiento infraestructura - costo metro cuadrado",null,{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"N\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A60))","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A60=\"\",\"\",IF($D60>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E60<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D60+IF($D60<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C60))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A60=\"\",\"\",IF($D60>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E60<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D60+IF($D60<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C60))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A60=\"\",\"\",IF($D60>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E60<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D60+IF($D60<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C60))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A60=\"\",\"\",IF($D60>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E60<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D60+IF($D60<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C60))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Arrendamiento infraestructura - costo metro lineal",null,{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"N\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A61))","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A61=\"\",\"\",IF($D61>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E61<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D61+IF($D61<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C61))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A61=\"\",\"\",IF($D61>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E61<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D61+IF($D61<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C61))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A61=\"\",\"\",IF($D61>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E61<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D61+IF($D61<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C61))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A61=\"\",\"\",IF($D61>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E61<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D61+IF($D61<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C61))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["RED ENERGÍA",null,null,null,60,{"$f":"+IF($A62=\"\",\"\",$B62+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C62,0))","v":0},{"$f":"+(IF($A62=\"\",\"\",IF($D62>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E62<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D62,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C62))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A62=\"\",\"\",IF($D62>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E62<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D62,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C62))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A62=\"\",\"\",IF($D62>MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E62<=(MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D62,0,IF(EE$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=ED$16,$C62))))*HLOOKUP(YEAR(EE$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A62=\"\",\"\",IF($D62>MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E62<=(MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D62,0,IF(GQ$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GP$16,$C62))))*HLOOKUP(YEAR(GQ$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
[{"$f":"\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Trasiegos\"","v":"Terreno Plano - Trasiegos"},{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A63,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,Terreno_Energia,Tipo_Terreno,KW_Energia,KW_EnergiaValor)))","v":1674532.3333333319},null,null,60,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=F$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C63,0),0))","v":1674532.3333333319},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=AL$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=BR$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=CX$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=DV$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=FB$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=GH$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A63=\"\",\"\",IF($D63=HN$17,$B63+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C63,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Cableados Mt\"","v":"Terreno Plano - Cableados Mt"},{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A64,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,Terreno_Energia,Tipo_Terreno,KW_Energia,KW_EnergiaValor)))","v":10160752.263333334},null,null,60,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=F$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C64,0),0))","v":10160752.263333334},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=AL$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=BR$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=CX$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=DV$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=FB$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=GH$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A64=\"\",\"\",IF($D64=HN$17,$B64+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C64,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Diseños, Planos\"","v":"Terreno Plano - Diseños, Planos"},{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A65,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,Terreno_Energia,Tipo_Terreno,KW_Energia,KW_EnergiaValor)))","v":2183551.2279999997},null,null,60,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=F$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C65,0),0))","v":2183551.2279999997},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=AL$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=BR$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=CX$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=DV$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=FB$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=GH$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A65=\"\",\"\",IF($D65=HN$17,$B65+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C65,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Mto Pararrayos, Tierra",null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A66,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,KW_Energia,KW_EnergiaValor)/12)","v":34200.625},null,60,{"$f":"+(IF($A66=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D66>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E66<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D66+IF($D66<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C66))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,36283.443062499995,36283.443062499995,36283.443062499995,36283.443062499995,36283.443062499995,36283.443062499995,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,37371.946354375003,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,38493.104745006254,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,39647.897887356441,40837.334823977137,40837.334823977137,{"$f":"+(IF($A66=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D66>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E66<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D66+IF($D66<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C66))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":40837.334823977137},40837.334823977137,40837.334823977137,40837.334823977137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A66=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D66>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E66<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D66+IF($D66<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C66))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A66=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D66>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E66<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D66+IF($D66<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C66))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Podas",null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A67,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,KW_Energia,KW_EnergiaValor)/12)","v":198158.79166666666},null,60,{"$f":"+(IF($A67=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D67>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E67<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D67+IF($D67<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C67))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,210226.66207916665,210226.66207916665,210226.66207916665,210226.66207916665,210226.66207916665,210226.66207916665,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,216533.46194154167,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,223029.46579978793,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,229720.34977378155,236611.96026699501,236611.96026699501,{"$f":"+(IF($A67=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D67>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E67<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D67+IF($D67<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C67))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":236611.96026699501},236611.96026699501,236611.96026699501,236611.96026699501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A67=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D67>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E67<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D67+IF($D67<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C67))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A67=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D67>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E67<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D67+IF($D67<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C67))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Red De Mt (Postes, Lar)",null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A68,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,KW_Energia,KW_EnergiaValor)/12)","v":54166.666666666664},null,60,{"$f":"+(IF($A68=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D68>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E68<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D68+IF($D68<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C68))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57465.416666666664,57465.416666666664,57465.416666666664,57465.416666666664,57465.416666666664,57465.416666666664,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,59189.379166666666,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,60965.060541666673,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,62794.012357916668,64677.832728654168,64677.832728654168,{"$f":"+(IF($A68=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D68>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E68<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D68+IF($D68<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C68))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":64677.832728654168},64677.832728654168,64677.832728654168,64677.832728654168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A68=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D68>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E68<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D68+IF($D68<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C68))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A68=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D68>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E68<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D68+IF($D68<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C68))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Mto Transformador",null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A69,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,KW_Energia,KW_EnergiaValor)/12)","v":188796.83333333334},null,60,{"$f":"+(IF($A69=\"\",\"\",IF(F$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D69>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E69<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D69+IF($D69<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C69))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200294.56048333333,200294.56048333333,200294.56048333333,200294.56048333333,200294.56048333333,200294.56048333333,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,206303.39729783335,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,212492.49921676837,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,218867.27419327141,225433.29241906956,225433.29241906956,{"$f":"+(IF($A69=\"\",\"\",IF(BR$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D69>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E69<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D69+IF($D69<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C69))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":225433.29241906956},225433.29241906956,225433.29241906956,225433.29241906956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A69=\"\",\"\",IF(ED$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D69>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E69<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D69+IF($D69<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C69))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A69=\"\",\"\",IF(GP$17>=12+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),IF($D69>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E69<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D69+IF($D69<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C69))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0),0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Tramite conexión  y permisos\"","v":"Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos"},{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A70,Relacion,DistanciaEnergiaSTD,Tipo,TipoEspecifico,Terreno_Energia,Tipo_Terreno,KW_Energia,KW_EnergiaValor)))","v":1223235.0418666666},null,null,60,{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=F$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C70,0),0))","v":1223235.0418666666},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=AL$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C70,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=BR$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C70,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=CX$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C70,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=DV$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=DW$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DV$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=DX$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DW$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=DY$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DX$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=DZ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DY$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EA$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DZ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EB$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EA$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EC$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EB$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=ED$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EC$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EE$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ED$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EF$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EE$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EG$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EF$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EH$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EG$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EI$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EH$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EJ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EI$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EK$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EJ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EL$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EK$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EM$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EL$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EN$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EM$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EO$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EN$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EP$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EO$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EQ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EP$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=ER$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EQ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=ES$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ER$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=ET$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ES$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EU$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ET$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EV$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EU$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EW$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EV$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EX$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EW$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EY$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EX$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=EZ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EY$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FA$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EZ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FB$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FC$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FB$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FD$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FC$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FE$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FD$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FF$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FE$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FG$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FF$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FH$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FG$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FI$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FH$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FJ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FI$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FK$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FJ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FL$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FK$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FM$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FL$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FN$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FM$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FO$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FN$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FP$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FO$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FQ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FP$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FR$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FQ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FS$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FR$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FT$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FS$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FU$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FT$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FV$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FU$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FW$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FV$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FX$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FW$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FY$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FX$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=FZ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FY$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GA$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FZ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GB$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GA$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GC$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GB$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GD$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GC$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GE$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GD$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GF$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GE$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GG$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GF$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GH$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GI$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GH$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GJ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GI$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GK$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GJ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GL$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GK$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GM$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GL$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GN$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GM$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GO$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GN$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GP$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GO$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GQ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GP$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GR$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GQ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GS$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GR$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GT$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GS$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GU$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GT$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GV$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GU$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GW$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GV$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GX$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GW$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GY$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GX$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=GZ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GY$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HA$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GZ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HB$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HA$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HC$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HB$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HD$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HC$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HE$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HD$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HF$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HE$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HG$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HF$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HH$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HG$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HI$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HH$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HJ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HI$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HK$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HJ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HL$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HK$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HM$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HL$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HN$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HO$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HN$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HP$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HO$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HQ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HP$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HR$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HQ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HS$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HR$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HT$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HS$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HU$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HT$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HV$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HU$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HW$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HV$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HX$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HW$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HY$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HX$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=HZ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HY$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IA$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HZ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IB$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IA$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IC$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IB$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=ID$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IC$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IE$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ID$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IF$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IE$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IG$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IF$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IH$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IG$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=II$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IH$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IJ$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=II$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IK$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IJ$16,$C70,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A70=\"\",\"\",IF($D70=IL$17,$B70+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IK$16,$C70,0),0))","v":0},"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Asesoria y Certificacion RETIE\"","v":"Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE"},2761791.2983333333,null,null,60,{"$f":"+IF($A71=\"\",\"\",IF($D71=F$17,$B71+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C71,0),0))","v":2761791.2983333333},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A71=\"\",\"\",IF($D71=AL$17,$B71+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C71,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A71=\"\",\"\",IF($D71=BR$17,$B71+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C71,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A71=\"\",\"\",IF($D71=CX$17,$B71+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C71,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Transformador Kw\"","v":"Terreno Plano - Transformador Kw"},8106274.5966666667,null,null,60,{"$f":"+IF($A72=\"\",\"\",IF($D72=F$17,$B72+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C72,0),0))","v":8106274.5966666667},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A72=\"\",\"\",IF($D72=AL$17,$B72+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C72,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A72=\"\",\"\",IF($D72=BR$17,$B72+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C72,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A72=\"\",\"\",IF($D72=CX$17,$B72+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C72,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Derechos de conexión\"","v":"Terreno Plano - Derechos de conexión"},1011169.8961333333,null,null,60,{"$f":"+IF($A73=\"\",\"\",IF($D73=F$17,$B73+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C73,0),0))","v":1011169.8961333333},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A73=\"\",\"\",IF($D73=AL$17,$B73+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C73,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A73=\"\",\"\",IF($D73=BR$17,$B73+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C73,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A73=\"\",\"\",IF($D73=CX$17,$B73+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C73,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Maniobras en conexión\"","v":"Terreno Plano - Maniobras en conexión"},1815951.9960279998,null,null,60,{"$f":"+IF($A74=\"\",\"\",IF($D74=F$17,$B74+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C74,0),0))","v":1815951.9960279998},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A74=\"\",\"\",IF($D74=AL$17,$B74+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C74,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A74=\"\",\"\",IF($D74=BR$17,$B74+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C74,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A74=\"\",\"\",IF($D74=CX$17,$B74+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C74,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Parrarayos, Malla\"","v":"Terreno Plano - Parrarayos, Malla"},6006740.9299999997,null,null,60,{"$f":"+IF($A75=\"\",\"\",IF($D75=F$17,$B75+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C75,0),0))","v":6006740.9299999997},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A75=\"\",\"\",IF($D75=AL$17,$B75+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C75,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A75=\"\",\"\",IF($D75=BR$17,$B75+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C75,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A75=\"\",\"\",IF($D75=CX$17,$B75+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C75,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Paso Cruceta Lar\"","v":"Terreno Plano - Paso Cruceta Lar"},6468003.7633333327,null,null,60,{"$f":"+IF($A76=\"\",\"\",IF($D76=F$17,$B76+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C76,0),0))","v":6468003.7633333327},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A76=\"\",\"\",IF($D76=AL$17,$B76+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C76,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A76=\"\",\"\",IF($D76=BR$17,$B76+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C76,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A76=\"\",\"\",IF($D76=CX$17,$B76+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C76,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Servidumbres\"","v":"Terreno Plano - Servidumbres"},1442447,null,null,60,{"$f":"+IF($A77=\"\",\"\",IF($D77=F$17,$B77+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C77,0),0))","v":1442447},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A77=\"\",\"\",IF($D77=AL$17,$B77+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C77,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A77=\"\",\"\",IF($D77=BR$17,$B77+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C77,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A77=\"\",\"\",IF($D77=CX$17,$B77+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C77,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"+\"Terreno \"&Tipo_Terreno&\" - \"&\"Soportes (Postes)\"","v":"Terreno Plano - Soportes (Postes)"},8424308.1975999996,null,null,60,{"$f":"+IF($A78=\"\",\"\",IF($D78=F$17,$B78+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C78,0),0))","v":8424308.1975999996},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A78=\"\",\"\",IF($D78=AL$17,$B78+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C78,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A78=\"\",\"\",IF($D78=BR$17,$B78+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C78,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A78=\"\",\"\",IF($D78=CX$17,$B78+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C78,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Energia Solar - TMC",{"$f":"+IF(ArrendamientoInfraestructura=\"S\",0,IF(Tipologia_Campo=\"Repetidora\",0,IF('Parametros tecnologicos'!C17=\"N\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A79))))","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A79=\"\",\"\",IF($D79=F$17,$B79+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C79,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A79=\"\",\"\",IF($D79=AL$17,$B79+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C79,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A79=\"\",\"\",IF($D79=BR$17,$B79+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C79,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A79=\"\",\"\",IF($D79=CX$17,$B79+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C79,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Valor Consumo De Energia Kwh",null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",0,SUMIFS(ValoresMercado,Conceptos,A80,Relacion,DistanciaRedEnergia,Tipo,TipoEspecifico,KW_Energia,KW_EnergiaValor))","v":2160000},null,60,{"$f":"+(IF($A80=\"\",\"\",IF($D80>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E80<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D80+IF($D80<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C80))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,2224800,2224800,2224800,2224800,2224800,2224800,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2291544,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2360290.3199999998,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2431099.0296000005,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2504032.000488,2579152.9605026403,2579152.9605026403,{"$f":"+(IF($A80=\"\",\"\",IF($D80>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E80<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D80+IF($D80<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C80))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":2579152.9605026403},2579152.9605026403,2579152.9605026403,2579152.9605026403,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A80=\"\",\"\",IF($D80>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E80<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D80+IF($D80<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C80))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A80=\"\",\"\",IF($D80>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E80<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D80+IF($D80<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C80))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["TOTAL CAPEX RED DE ENERGÍA",{"$f":"+SUM(B63:B79)","v":51278758.544628002},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPEX"]
["FTTH",null,null,null,{"$f":"+MesesReconocimiento","v":60},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=F$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C82,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=AL$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C82,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=BR$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C82,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=CX$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C82,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=DV$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=DW$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DV$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=DX$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DW$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=DY$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DX$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=DZ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DY$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EA$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DZ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EB$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EA$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EC$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EB$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=ED$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EC$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EE$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ED$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EF$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EE$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EG$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EF$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EH$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EG$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EI$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EH$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EJ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EI$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EK$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EJ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EL$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EK$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EM$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EL$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EN$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EM$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EO$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EN$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EP$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EO$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EQ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EP$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=ER$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EQ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=ES$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ER$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=ET$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ES$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EU$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ET$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EV$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EU$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EW$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EV$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EX$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EW$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EY$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EX$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=EZ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EY$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FA$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=EZ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FB$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FC$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FB$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FD$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FC$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FE$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FD$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FF$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FE$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FG$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FF$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FH$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FG$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FI$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FH$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FJ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FI$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FK$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FJ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FL$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FK$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FM$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FL$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FN$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FM$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FO$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FN$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FP$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FO$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FQ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FP$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FR$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FQ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FS$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FR$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FT$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FS$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FU$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FT$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FV$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FU$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FW$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FV$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FX$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FW$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FY$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FX$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=FZ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FY$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GA$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FZ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GB$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GA$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GC$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GB$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GD$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GC$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GE$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GD$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GF$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GE$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GG$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GF$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GH$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GI$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GH$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GJ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GI$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GK$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GJ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GL$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GK$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GM$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GL$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GN$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GM$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GO$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GN$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GP$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GO$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GQ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GP$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GR$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GQ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GS$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GR$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GT$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GS$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GU$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GT$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GV$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GU$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GW$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GV$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GX$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GW$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GY$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GX$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=GZ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GY$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HA$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GZ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HB$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HA$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HC$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HB$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HD$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HC$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HE$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HD$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HF$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HE$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HG$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HF$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HH$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HG$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HI$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HH$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HJ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HI$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HK$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HJ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HL$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HK$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HM$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HL$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HN$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HO$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HN$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HP$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HO$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HQ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HP$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HR$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HQ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HS$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HR$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HT$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HS$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HU$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HT$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HV$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HU$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HW$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HV$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HX$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HW$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HY$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HX$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=HZ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HY$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IA$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HZ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IB$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IA$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IC$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IB$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=ID$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IC$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IE$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=ID$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IF$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IE$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IG$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IF$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IH$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IG$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=II$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IH$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IJ$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=II$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IK$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IJ$16,$C82,0),0))","v":0},{"$f":"+IF($A82=\"\",\"\",IF($D82=IL$17,$B82+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=IK$16,$C82,0),0))","v":0},"OPEX"]
["Splitter óptico",{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1494,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A83=\"\",\"\",IF($D83=F$17,$B83+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C83,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A83=\"\",\"\",IF($D83=AL$17,$B83+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C83,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A83=\"\",\"\",IF($D83=BR$17,$B83+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C83,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A83=\"\",\"\",IF($D83=CX$17,$B83+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C83,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["OLT",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1495,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A84=\"\",\"\",IF($D84=F$17,$B84+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C84,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A84=\"\",\"\",IF($D84=AL$17,$B84+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C84,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A84=\"\",\"\",IF($D84=BR$17,$B84+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C84,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A84=\"\",\"\",IF($D84=CX$17,$B84+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C84,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Firewall & Caché Server",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1496,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A85=\"\",\"\",IF($D85=F$17,$B85+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C85,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A85=\"\",\"\",IF($D85=AL$17,$B85+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C85,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A85=\"\",\"\",IF($D85=BR$17,$B85+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C85,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A85=\"\",\"\",IF($D85=CX$17,$B85+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C85,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(B85<>\"\",\"CAPEX\",\"OPEX\")","v":"CAPEX"}]
["Poste Servidumbre / 5 Años",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1497,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A86=\"\",\"\",IF($D86=F$17,$B86+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C86,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A86=\"\",\"\",IF($D86=AL$17,$B86+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C86,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A86=\"\",\"\",IF($D86=BR$17,$B86+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C86,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A86=\"\",\"\",IF($D86=CX$17,$B86+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C86,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Cable óptico (48 hilos) Troncal/Km (Instalado)",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1498,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A87=\"\",\"\",IF($D87=F$17,$B87+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C87,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A87=\"\",\"\",IF($D87=AL$17,$B87+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C87,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A87=\"\",\"\",IF($D87=BR$17,$B87+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C87,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A87=\"\",\"\",IF($D87=CX$17,$B87+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C87,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Cable óptico Acometida /Mt",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1499,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A88=\"\",\"\",IF($D88=F$17,$B88+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C88,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A88=\"\",\"\",IF($D88=AL$17,$B88+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C88,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A88=\"\",\"\",IF($D88=BR$17,$B88+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C88,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A88=\"\",\"\",IF($D88=CX$17,$B88+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C88,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Pigtail",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1500,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A89=\"\",\"\",IF($D89=F$17,$B89+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C89,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A89=\"\",\"\",IF($D89=AL$17,$B89+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C89,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A89=\"\",\"\",IF($D89=BR$17,$B89+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C89,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A89=\"\",\"\",IF($D89=CX$17,$B89+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C89,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["ONT",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1501,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A90=\"\",\"\",IF($D90=F$17,$B90+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C90,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A90=\"\",\"\",IF($D90=AL$17,$B90+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C90,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A90=\"\",\"\",IF($D90=BR$17,$B90+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C90,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A90=\"\",\"\",IF($D90=CX$17,$B90+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C90,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Materiales instalación FTTH",{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1505,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A91=\"\",\"\",IF($D91=F$17,$B91+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C91,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A91=\"\",\"\",IF($D91=AL$17,$B91+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C91,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A91=\"\",\"\",IF($D91=BR$17,$B91+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C91,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A91=\"\",\"\",IF($D91=CX$17,$B91+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C91,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
["Costo Transporte (Mbps)",null,{"$f":"++IF(Tipologia_Campo=\"FTTH\",'Anexo 2 Lista de Precios'!$P$1504,0)","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A92=\"\",\"\",IF($D92>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E92<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D92+IF($D92<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C92))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A92=\"\",\"\",IF($D92>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E92<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D92+IF($D92<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C92))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A92=\"\",\"\",IF($D92>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E92<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D92+IF($D92<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C92))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A92=\"\",\"\",IF($D92>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E92<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D92+IF($D92<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C92))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
["Satelital",null,null,null,60,{"$f":"+IF($A93=\"\",\"\",$B93+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C93,0))","v":0},{"$f":"+(IF($A93=\"\",\"\",IF($D93>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E93<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D93+IF($D93<>\"\",1,0),0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C93))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A93=\"\",\"\",IF($D93>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E93<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D93+IF($D93<>\"\",1,0),0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C93))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A93=\"\",\"\",IF($D93>MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E93<=(MONTH(EE$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(EE$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D93+IF($D93<>\"\",1,0),0,IF(EE$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=ED$16,$C93))))*HLOOKUP(YEAR(EE$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A93=\"\",\"\",IF($D93>MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E93<=(MONTH(GQ$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GQ$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D93+IF($D93<>\"\",1,0),0,IF(GQ$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GP$16,$C93))))*HLOOKUP(YEAR(GQ$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
[{"$f":"IF(Tipologia_Campo=\"LTE No Lic BH Satelital\",\"\",\"Plan satelital\")","v":"Plan satelital"},null,{"$f":"+IF(AND('Parametros tecnologicos'!$C$27=\"S\",Tipologia_Campo<>\"LTE No Lic BH Satelital\"),'Anexo 2 Lista de Precios'!P1489,0)","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A94=\"\",\"\",IF($D94>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E94<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D94+IF($D94<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C94))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A94=\"\",\"\",IF($D94>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E94<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D94+IF($D94<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C94))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A94=\"\",\"\",IF($D94>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E94<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D94+IF($D94<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C94))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A94=\"\",\"\",IF($D94>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E94<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D94+IF($D94<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C94))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
[{"$f":"IF(Tipologia_Campo=\"LTE No Lic BH Satelital\",\"\",\"Backhaul Satelital\")","v":"Backhaul Satelital"},{"$f":"+IF(AND('Parametros tecnologicos'!$C$27=\"S\",Tipologia_Campo<>\"LTE No Lic BH Satelital\"),'Anexo 2 Lista de Precios'!P1490,0)","v":0},null,null,60,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=F$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=E$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=AL$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=AK$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=BR$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=BQ$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=CX$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=CW$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=DV$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=DU$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=FB$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=FA$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=GH$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=GG$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+IF($A95=\"\",\"\",IF($D95=HN$17,$B95+IF(MONTH($B$8)-MONTH($B$7)+$E$16=HM$16,$C95,0),0))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAPEX"]
[{"$f":"IF(Tipologia_Campo=\"LTE No Lic BH Satelital\",\"Solucion satelital\",\"\")","v":""},null,{"$f":"+IF(Tipologia_Campo=\"LTE No Lic BH Satelital\",'Anexo 2 Lista de Precios'!P1491,0)","v":0},null,60,{"$f":"+(IF($A96=\"\",0,IF($D96>MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E96<=(MONTH(F$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(F$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D96+IF($D96<>\"\",1,0),0,IF(F$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=E$16,$C96))))*HLOOKUP(YEAR(F$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A96=\"\",0,IF($D96>MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E96<=(MONTH(BR$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BR$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D96+IF($D96<>\"\",1,0),0,IF(BR$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BQ$16,$C96))))*HLOOKUP(YEAR(BR$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A96=\"\",0,IF($D96>MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E96<=(MONTH(ED$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(ED$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D96+IF($D96<>\"\",1,0),0,IF(ED$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=EC$16,$C96))))*HLOOKUP(YEAR(ED$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"+(IF($A96=\"\",0,IF($D96>MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E96<=(MONTH(GP$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(GP$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D96+IF($D96<>\"\",1,0),0,IF(GP$17>$B$9+(12*(YEAR(InicioFuncion)-YEAR(InicioObra))+MONTH(InicioFuncion)-MONTH(InicioObra)),0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=GO$16,$C96))))*HLOOKUP(YEAR(GP$18),$E$3:$Y$5,3,0)))","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OPEX"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A97=\"\",\"\",IF($D97>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E97<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D97+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C97))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A97=\"\",\"\",IF($D97>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E97<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D97+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C97))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A97=\"\",\"\",IF($D97>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E97<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D97+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C97))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A97=\"\",\"\",IF($D97>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E97<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D97+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C97))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A98=\"\",\"\",IF($D98>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E98<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D98+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C98))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A98=\"\",\"\",IF($D98>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E98<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D98+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C98))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A98=\"\",\"\",IF($D98>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E98<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D98+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C98))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A98=\"\",\"\",IF($D98>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E98<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D98+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C98))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A99=\"\",\"\",IF($D99>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E99<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D99+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C99))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A99=\"\",\"\",IF($D99>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E99<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D99+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C99))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A99=\"\",\"\",IF($D99>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E99<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D99+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C99))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A99=\"\",\"\",IF($D99>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E99<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D99+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C99))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A100=\"\",\"\",IF($D100>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E100<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D100+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C100))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A100=\"\",\"\",IF($D100>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E100<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D100+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C100))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A100=\"\",\"\",IF($D100>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E100<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D100+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C100))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A100=\"\",\"\",IF($D100>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E100<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D100+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C100))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A101=\"\",\"\",IF($D101>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E101<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D101+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C101))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A101=\"\",\"\",IF($D101>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E101<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D101+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C101))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A101=\"\",\"\",IF($D101>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E101<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D101+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C101))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A101=\"\",\"\",IF($D101>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E101<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D101+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C101))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A102=\"\",\"\",IF($D102>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E102<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D102+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C102))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A102=\"\",\"\",IF($D102>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E102<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D102+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C102))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A102=\"\",\"\",IF($D102>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E102<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D102+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C102))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A102=\"\",\"\",IF($D102>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E102<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D102+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C102))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A103=\"\",\"\",IF($D103>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E103<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D103+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C103))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A103=\"\",\"\",IF($D103>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E103<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D103+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C103))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A103=\"\",\"\",IF($D103>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E103<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D103+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C103))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A103=\"\",\"\",IF($D103>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E103<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D103+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C103))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A104=\"\",\"\",IF($D104>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E104<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D104+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C104))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A104=\"\",\"\",IF($D104>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E104<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D104+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C104))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A104=\"\",\"\",IF($D104>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E104<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D104+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C104))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A104=\"\",\"\",IF($D104>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E104<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D104+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C104))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A105=\"\",\"\",IF($D105>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E105<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D105+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C105))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A105=\"\",\"\",IF($D105>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E105<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D105+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C105))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A105=\"\",\"\",IF($D105>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E105<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D105+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C105))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A105=\"\",\"\",IF($D105>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E105<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D105+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C105))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"+(IF($A106=\"\",\"\",IF($D106>MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E106<=(MONTH(G$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(G$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D106+1,0,IF(G$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=F$16,$C106))))*HLOOKUP(YEAR(G$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A106=\"\",\"\",IF($D106>MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E106<=(MONTH(AM$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(AM$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D106+1,0,IF(AM$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=AL$16,$C106))))*HLOOKUP(YEAR(AM$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A106=\"\",\"\",IF($D106>MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E106<=(MONTH(BS$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(BS$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D106+1,0,IF(BS$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=BR$16,$C106))))*HLOOKUP(YEAR(BS$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",{"$f":"+(IF($A106=\"\",\"\",IF($D106>MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion))+1,0,IF($E106<=(MONTH(CY$18)-MONTH(InicioFuncion)+12*(YEAR(CY$18)-YEAR(InicioFuncion)))-$D106+1,0,IF(CY$17>$B$9,0,IF((YEAR($B$8)-YEAR($B$7))*12+(MONTH($B$8)-MONTH($B$7))+$E$16<=CX$16,$C106))))*HLOOKUP(YEAR(CY$18),$E$3:$O$5,3,0)))","v":""},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"Anexo 2 Lista de Precios","index":3,"n_rows":1507,"n_cols":23,"rows_kept":1507,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tipología","Grupo","Descripcion","Detalle","Tipos","Clase","Unidad","Valor","TRM","Relación","Terreno - Energia","Kw-Energia","Clase Torre","Sector Enodeb","FTTH","Total","Item utilizado","Detalle Descripción"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",1,"CAPEX","Unitario",17740633.5,1,{"$f":"+IF(ISNUMBER(FIND(\"12 - 18\",D2)),\"12-18\",IF(ISNUMBER(FIND(\"19 - 35\",D2)),\"19-35\",IF(ISNUMBER(FIND(\"36 - 45\",D2)),\"36-45\",IF(ISNUMBER(FIND(\"46 - 60\",D2)),\"46-60\",IF(ISNUMBER(FIND(\"90\",D2)),\"90\",\"\")))))","v":"12-18"},null,null,null,null,"S",{"$f":"+I2*H2","v":17740633.5},"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica",null,null,null,null,{"$f":"+v","v":{"$error":"#NAME?"}}]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",1,"CAPEX","Unitario",17740633.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",17740633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",1,"CAPEX","Unitario",17740633.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",17740633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",1,"CAPEX","Unitario",17740633.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",17740633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",1,"CAPEX","Unitario",17740633.5,1,"90",null,null,null,null,"S",17740633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",2,"CAPEX","Unitario",18990633.5,1,"12-18",null,null,null,null,"S",18990633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",2,"CAPEX","Unitario",18990633.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",18990633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",2,"CAPEX","Unitario",18990633.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",18990633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",2,"CAPEX","Unitario",18990633.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",18990633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",2,"CAPEX","Unitario",18990633.5,1,"90",null,null,null,null,"S",18990633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",3,"CAPEX","Unitario",20490633.5,1,"12-18",null,null,null,null,"S",20490633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",3,"CAPEX","Unitario",20490633.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",20490633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",3,"CAPEX","Unitario",20490633.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",20490633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",3,"CAPEX","Unitario",20490633.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",20490633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Servicios Profesionales: Terreno, Ambiente, Aeronautica","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",3,"CAPEX","Unitario",20490633.5,1,"90",null,null,null,null,"S",20490633.5,"N","Pagos por estudios y permisos: Terrenos, búsqueda, negociación, simulaciones, estudios de frecuencias, licencia ambiental y aeronáutica"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",1,"CAPEX","Unitario",36660939,1,"12-18",null,null,"Monopolo",null,"S",36660939,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) del monopolo (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",2,"CAPEX","Unitario",36660939,1,"12-18",null,null,"Monopolo",null,"S",36660939,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) del monopolo (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",3,"CAPEX","Unitario",36660939,1,"12-18",null,null,"Monopolo",null,"S",36660939,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) del monopolo (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",1,"CAPEX","Unitario",67956649.333333328,1,"12-18",null,null,"Convencional",null,"S",67956649.333333328,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",1,"CAPEX","Unitario",82415267.5,1,"19-35",null,null,"Convencional",null,"S",82415267.5,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",1,"CAPEX","Unitario",84340950,1,"36-45",null,null,"Convencional",null,"S",84340950,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",1,"CAPEX","Unitario",109632220.5,1,"46-60",null,null,"Convencional",null,"S",109632220.5,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",1,"CAPEX","Unitario",167735585,1,"90",null,null,"Convencional",null,"S",167735585,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",2,"CAPEX","Unitario",77956649.333333343,1,"12-18",null,null,"Convencional",null,"S",77956649.333333343,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",2,"CAPEX","Unitario",72415267.5,1,"19-35",null,null,"Convencional",null,"S",72415267.5,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",2,"CAPEX","Unitario",84340950,1,"36-45",null,null,"Convencional",null,"S",84340950,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",2,"CAPEX","Unitario",109632220.5,1,"46-60",null,null,"Convencional",null,"S",109632220.5,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",2,"CAPEX","Unitario",167735585,1,"90",null,null,"Convencional",null,"S",167735585,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",3,"CAPEX","Unitario",95289982.666666657,1,"12-18",null,null,"Convencional",null,"S",95289982.666666657,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",3,"CAPEX","Unitario",72415267.5,1,"19-35",null,null,"Convencional",null,"S",72415267.5,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",3,"CAPEX","Unitario",84340950,1,"36-45",null,null,"Convencional",null,"S",84340950,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",3,"CAPEX","Unitario",109632220.5,1,"46-60",null,null,"Convencional",null,"S",109632220.5,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",3,"CAPEX","Unitario",167735585,1,"90",null,null,"Convencional",null,"S",167735585,"N","Valor de estructura de torre y cimiento (suministro, transporte, instalación) de la torre convencional (incluye luces, tierra y pararrayos y gastos derivados del trasiego)"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",1,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,{"$f":"+IF(ISNUMBER(FIND(\"12 - 18\",D35)),\"12-18\",IF(ISNUMBER(FIND(\"19 - 35\",D35)),\"19-35\",IF(ISNUMBER(FIND(\"36 - 45\",D35)),\"36-45\",IF(ISNUMBER(FIND(\"46 - 60\",D35)),\"46-60\",IF(ISNUMBER(FIND(\"90\",D35)),\"90\",\"\")))))","v":"12-18"},{"$f":"60000000*0.4","v":24000000},null,null,null,"S",{"$f":"+I35*H35","v":6329992.5},"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",1,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"19-35",{"$f":"60000000*0.4","v":24000000},null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",1,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"36-45",{"$f":"60000000*0.2","v":12000000},null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",1,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",1,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"90",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",2,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"12-18",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",2,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",2,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",2,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",2,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"90",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",3,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"12-18",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",3,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",3,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",3,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Caseta Para Equipos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",3,"CAPEX","Unitario",6329992.5,1,"90",null,null,null,null,"S",6329992.5,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), Cableado eléctrico y datos, Alarmas (Fuego), Sistema de Puesta a tierra, Pisos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",1,"CAPEX","Unitario",15580725,1,"12-18",null,null,null,null,"S",15580725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",1,"CAPEX","Unitario",23430725,1,"19-35",null,null,null,null,"S",23430725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",1,"CAPEX","Unitario",31030725,1,"36-45",null,null,null,null,"S",31030725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",1,"CAPEX","Unitario",36830725,1,"46-60",null,null,null,null,"S",36830725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",1,"CAPEX","Unitario",48730725,1,"90",null,null,null,null,"S",48730725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",2,"CAPEX","Unitario",15580725,1,"12-18",null,null,null,null,"S",15580725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",2,"CAPEX","Unitario",23430725,1,"19-35",null,null,null,null,"S",23430725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",2,"CAPEX","Unitario",31030725,1,"36-45",null,null,null,null,"S",31030725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",2,"CAPEX","Unitario",36830725,1,"46-60",null,null,null,null,"S",36830725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",2,"CAPEX","Unitario",48730725,1,"90",null,null,null,null,"S",48730725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",3,"CAPEX","Unitario",15580725,1,"12-18",null,null,null,null,"S",15580725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",3,"CAPEX","Unitario",23430725,1,"19-35",null,null,null,null,"S",23430725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",3,"CAPEX","Unitario",31030725,1,"36-45",null,null,null,null,"S",31030725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",3,"CAPEX","Unitario",36830725,1,"46-60",null,null,null,null,"S",36830725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Encerramiento","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",3,"CAPEX","Unitario",48730725,1,"90",null,null,null,null,"S",48730725,"N","Incluye (suministro, transporte, instalación), malla eslabonada con concertina, puertas,  pintura, señalizacion."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",1,"CAPEX","Unitario",12000000,1,"12-18",null,null,null,null,"S",12000000,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",1,"CAPEX","Unitario",12000000,1,"19-35",null,null,null,null,"S",12000000,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",1,"CAPEX","Unitario",12000000,1,"36-45",null,null,null,null,"S",12000000,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",1,"CAPEX","Unitario",12000000,1,"46-60",null,null,null,null,"S",12000000,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",1,"CAPEX","Unitario",12000000,1,"90",null,null,null,null,"S",12000000,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",2,"CAPEX","Unitario",43228164.5,1,"12-18",null,null,null,null,"S",43228164.5,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",2,"CAPEX","Unitario",54321785,1,"19-35",null,null,null,null,"S",54321785,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",2,"CAPEX","Unitario",62329476,1,"36-45",null,null,null,null,"S",62329476,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",2,"CAPEX","Unitario",77781635,1,"46-60",null,null,null,null,"S",77781635,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",2,"CAPEX","Unitario",96284915,1,"90",null,null,null,null,"S",96284915,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 12 - 18",3,"CAPEX","Unitario",102163765,1,"12-18",null,null,null,null,"S",102163765,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 19 - 35",3,"CAPEX","Unitario",122294662.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",122294662.5,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 36 - 45",3,"CAPEX","Unitario",139993217.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",139993217.5,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 46 - 60",3,"CAPEX","Unitario",181486435,1,"46-60",null,null,null,null,"S",181486435,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Obra civil - Trasiegos","Altura (mts) / (Monopolo, Convencional) 90",3,"CAPEX","Unitario",234305790,1,"90",null,null,null,null,"S",234305790,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",3745500,1,"12-18",null,null,"Monopolo",null,"S",3745500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",4716000,1,"19-35",null,null,"Monopolo",null,"S",4716000,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",12449147.083199998,1,"36-45",null,null,"Monopolo",null,"S",12449147.083199998,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",5582500,1,"46-60",null,null,"Monopolo",null,"S",5582500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",5821000,1,"90",null,null,"Monopolo",null,"S",5821000,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",4195500,1,"12-18",null,null,"Monopolo",null,"S",4195500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",11969810.908879999,1,"19-35",null,null,"Monopolo",null,"S",11969810.908879999,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",5883500,1,"36-45",null,null,"Monopolo",null,"S",5883500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",6032500,1,{"$f":"+IF(ISNUMBER(FIND(\"12 - 18\",D88)),\"12-18\",IF(ISNUMBER(FIND(\"19 - 35\",D88)),\"19-35\",IF(ISNUMBER(FIND(\"36 - 45\",D88)),\"36-45\",IF(ISNUMBER(FIND(\"46 - 60\",D88)),\"46-60\",IF(ISNUMBER(FIND(\"90\",D88)),\"90\",\"\")))))","v":"46-60"},null,null,"Monopolo",null,"S",{"$f":"+I88*H88","v":6032500},"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",6271000,1,"90",null,null,"Monopolo",null,"S",6271000,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",4945500,1,"12-18",null,null,"Monopolo",null,"S",4945500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",11969810.908879999,1,"19-35",null,null,"Monopolo",null,"S",11969810.908879999,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",6633500,1,"36-45",null,null,"Monopolo",null,"S",6633500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",6782500,1,"46-60",null,null,"Monopolo",null,"S",6782500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Monopolo (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",7021000,1,"90",null,null,"Monopolo",null,"S",7021000,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",5569489.5,1,"12-18",null,null,"Convencional",null,"S",5569489.5,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",5962500,1,"19-35",null,null,"Convencional",null,"S",5962500,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",6269000,1,"36-45",null,null,"Convencional",null,"S",6269000,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",15390347.083199998,1,"46-60",null,null,"Convencional",null,"S",15390347.083199998,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",21472647.0832,1,"90",null,null,"Convencional",null,"S",21472647.0832,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",6270139.5,1,"12-18",null,null,"Convencional",null,"S",6270139.5,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",6663150,1,"19-35",null,null,"Convencional",null,"S",6663150,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",6969650,1,"36-45",null,null,"Convencional",null,"S",6969650,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",15390347.083199998,1,"46-60",null,null,"Convencional",null,"S",15390347.083199998,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",21472647.0832,1,"90",null,null,"Convencional",null,"S",21472647.0832,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",7484599.5,1,"12-18",null,null,"Convencional",null,"S",7484599.5,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",7877610,1,"19-35",null,null,"Convencional",null,"S",7877610,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",8184110,1,"36-45",null,null,"Convencional",null,"S",8184110,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",15390347.083199998,1,"46-60",null,null,"Convencional",null,"S",15390347.083199998,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto Torre (Incluye: Tierra, Pararrayo) - Convencional (*)","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",21472647.0832,1,"90",null,null,"Convencional",null,"S",21472647.0832,"N","Incluye materiales y mano de obra para: ajustes o cambios de tornillerías, tierras, cableados, escalerillas, pinturas e iluminación, malla tierra, pararrayos"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2843796.1332,1,"12-18",null,null,null,null,"S",2843796.1332,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2843796.1332,1,"19-35",null,null,null,null,"S",2843796.1332,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2843796.1332,1,"36-45",null,null,null,null,"S",2843796.1332,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2843796.1332,1,"46-60",null,null,null,null,"S",2843796.1332,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2843796.1332,1,"90",null,null,null,null,"S",2843796.1332,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",3081959.9588799998,1,"12-18",null,null,null,null,"S",3081959.9588799998,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",3081959.9588799998,1,"19-35",null,null,null,null,"S",3081959.9588799998,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",3081959.9588799998,1,"36-45",null,null,null,null,"S",3081959.9588799998,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",3081959.9588799998,1,"46-60",null,null,null,null,"S",3081959.9588799998,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",3081959.9588799998,1,"90",null,null,null,null,"S",3081959.9588799998,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3197619.5,1,"12-18",null,null,null,null,"S",3197619.5,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3197619.5,1,"19-35",null,null,null,null,"S",3197619.5,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3197619.5,1,"36-45",null,null,null,null,"S",3197619.5,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3197619.5,1,"46-60",null,null,null,null,"S",3197619.5,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Caseta / Rack Equipos","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3197619.5,1,"90",null,null,null,null,"S",3197619.5,"N","Incluye racks de 19 y/o 24 pulgadas, anclajes, escalerillas de guías de cableado"]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2712170.5974270534,1,"12-18",null,null,null,null,"S",2712170.5974270534,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",2712170.5974270534,1,"19-35",null,null,null,null,"S",2712170.5974270534,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",3170463.0884838169,1,"36-45",null,null,null,null,"S",3170463.0884838169,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",4316194.3161257254,1,"46-60",null,null,null,null,"S",4316194.3161257254,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Annual",5461925.5437676338,1,"90",null,null,null,null,"S",5461925.5437676338,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",2950334.4231070532,1,"12-18",null,null,null,null,"S",2950334.4231070532,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",2950334.4231070532,1,"19-35",null,null,null,null,"S",2950334.4231070532,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",3408626.9141638167,1,"36-45",null,null,null,null,"S",3408626.9141638167,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",4554358.1418057252,1,"46-60",null,null,null,null,"S",4554358.1418057252,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Annual",5700089.3694476336,1,"90",null,null,null,null,"S",5700089.3694476336,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3065993.9642270533,1,"12-18",null,null,null,null,"S",3065993.9642270533,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3065993.9642270533,1,"19-35",null,null,null,null,"S",3065993.9642270533,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",3524286.4552838169,1,{"$f":"+IF(ISNUMBER(FIND(\"12 - 18\",D137)),\"12-18\",IF(ISNUMBER(FIND(\"19 - 35\",D137)),\"19-35\",IF(ISNUMBER(FIND(\"36 - 45\",D137)),\"36-45\",IF(ISNUMBER(FIND(\"46 - 60\",D137)),\"46-60\",IF(ISNUMBER(FIND(\"90\",D137)),\"90\",\"\")))))","v":"36-45"},null,null,null,null,"S",{"$f":"+I137*H137","v":3524286.4552838169},"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",4670017.6829257254,1,"46-60",null,null,null,null,"S",4670017.6829257254,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Mto encerramiento","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Annual",5815748.9105676338,1,"90",null,null,null,null,"S",5815748.9105676338,"N","Mantenimiento de: paredes, piso, rejas, pinturas, puertas, concertina, desagües, tuberías, podas, jardinería, fumigación y demás accesorios y elementos de la obra civil al interior del predio y cerramiento "]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"12-18",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I140*H140","v":1446535.5127322674},"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"19-35",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I141*H141","v":1446535.5127322674},"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"36-45",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"46-60",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Facil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",1,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"90",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"12-18",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"19-35",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"36-45",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"46-60",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Dificil (Acceso Vial Y Cercania A Operador Electrico)",2,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"90",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 12 - 18 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"12-18",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 19 - 35 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"19-35",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 36 - 45 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"36-45",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 46 - 60 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"46-60",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Obra Civil","Arriendo","Altura (mts) / Tipo (Monopolo, Convencional) 90 Sin Acceso Vial",3,"OPEX","Mensual",1446535.5127322674,1,"90",null,null,null,null,"S",1446535.5127322674,"N","Valor del arrendamiento del área contratada para el encerramiento, incluye derecho de acceso al sitio."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4830577.6479707323,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,4830577.6479707323,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",9227874.0032941494,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,9227874.0032941494,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7970590.2786666667,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,7970590.2786666667,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",17253486.835999999,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,17253486.835999999,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",27004015.447999999,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,27004015.447999999,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",35848804.801249132,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,35848804.801249132,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",52612642.986635685,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,52612642.986635685,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4830577.6479707323,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,4830577.6479707323,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",9227874.0032941494,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,9227874.0032941494,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7970590.2786666667,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,7970590.2786666667,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",17253486.835999999,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,17253486.835999999,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",29146222.875309981,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,29146222.875309981,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",35848804.801249132,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,35848804.801249132,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",52612642.986635685,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,52612642.986635685,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",6279750.9423619518,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,6279750.9423619518,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",11996236.204282396,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,11996236.204282396,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",9192714.8159999996,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,9192714.8159999996,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",19252335.373333331,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,19252335.373333331,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",37890089.737902977,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,37890089.737902977,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",46603446.241623871,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,46603446.241623871,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",68396435.882626399,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,68396435.882626399,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",6279750.9423619518,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,6279750.9423619518,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",11996236.204282396,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,11996236.204282396,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",9192714.8159999996,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,9192714.8159999996,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",19252335.373333331,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,19252335.373333331,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",37890089.737902977,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,37890089.737902977,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",46603446.241623871,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,46603446.241623871,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",68396435.882626399,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,68396435.882626399,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",11303551.696251513,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,11303551.696251513,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",21593225.167708311,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,21593225.167708311,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,12865736,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,22963148,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",68202161.528225362,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,68202161.528225362,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",83886203.234922975,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,83886203.234922975,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",123113584.58872752,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,123113584.58872752,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",11303551.696251513,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,11303551.696251513,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",21593225.167708311,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,21593225.167708311,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,12865736,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,22963148,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",68202161.528225362,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,68202161.528225362,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",83886203.234922975,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,83886203.234922975,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",123113584.58872752,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,123113584.58872752,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno ondulado los vanos son mas largos, por lo tanto, se requieren menos postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4865863.9352912679,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,4865863.9352912679,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",9295281.5551787,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,9295281.5551787,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",9814367.0633333344,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,9814367.0633333344,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",18918907.063333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,18918907.063333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",29359129.502557471,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,{"$f":"+I201*H201","v":29359129.502557471},"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",36110672.287603706,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,36110672.287603706,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",52996966.55462534,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,52996966.55462534,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4865863.9352912679,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,4865863.9352912679,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",9295281.5551787,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,9295281.5551787,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",9408240.3966666665,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,9408240.3966666665,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",18106653.73,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,18106653.73,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",29359129.502557471,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,29359129.502557471,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",36110672.287603706,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,36110672.287603706,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",52996966.55462534,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,52996966.55462534,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",6325623.1158786481,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,6325623.1158786481,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",12083866.02173231,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,12083866.02173231,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",10804039.063333334,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,10804039.063333334,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",20685303.063333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,20685303.063333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",38166868.353324711,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,38166868.353324711,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",46943873.973884821,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,46943873.973884821,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",68896056.521012947,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,68896056.521012947,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",6325623.1158786481,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,6325623.1158786481,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",12083866.02173231,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,12083866.02173231,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",10397912.396666666,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,10397912.396666666,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",19873049.73,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,19873049.73,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",38166868.353324711,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,38166868.353324711,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",46943873.973884821,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,46943873.973884821,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",68896056.521012947,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,68896056.521012947,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",11386121.608581567,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,11386121.608581567,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",21750958.839118157,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,21750958.839118157,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,12865736,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,22963148,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",68700363.035984486,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,68700363.035984486,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",84498973.152992681,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,84498973.152992681,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",124012901.73782331,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,124012901.73782331,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",11386121.608581567,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,11386121.608581567,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",21750958.839118157,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,21750958.839118157,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,12865736,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,22963148,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",68700363.035984486,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,68700363.035984486,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",84498973.152992681,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,84498973.152992681,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",124012901.73782331,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,124012901.73782331,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2948762.3978514373,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,2948762.3978514373,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",5633033.9466658887,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,5633033.9466658887,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",6121618.5633333335,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,6121618.5633333335,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",11887924.563333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,11887924.563333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",17791927.242949106,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,17791927.242949106,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",21883429.955886718,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,21883429.955886718,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",32116693.819371026,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,32116693.819371026,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2948762.3978514373,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,2948762.3978514373,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",5633033.9466658887,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,5633033.9466658887,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",6121618.5633333335,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,6121618.5633333335,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",11887924.563333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,11887924.563333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",17791927.242949106,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,17791927.242949106,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",21883429.955886718,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,21883429.955886718,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",32116693.819371026,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,32116693.819371026,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",3833391.1172068687,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,3833391.1172068687,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",7322944.1306656552,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,7322944.1306656552,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",7111290.5633333335,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,7111290.5633333335,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",13654320.563333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,13654320.563333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",23129505.415833838,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,23129505.415833838,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",28448458.942652736,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,28448458.942652736,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",41751701.965182334,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,41751701.965182334,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",3833391.1172068687,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,3833391.1172068687,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",7322944.1306656552,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,7322944.1306656552,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",7111290.5633333335,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,7111290.5633333335,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",13654320.563333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,13654320.563333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",23129505.415833838,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,23129505.415833838,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",28448458.942652736,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,{"$f":"+I265*H265","v":28448458.942652736},"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",41751701.965182334,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,41751701.965182334,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",6900104.0109723639,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,6900104.0109723639,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",13181299.43519818,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,13181299.43519818,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,12865736,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,22963148,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",41633109.748500913,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,41633109.748500913,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",51207226.096774928,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,51207226.096774928,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",75153063.537328199,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,75153063.537328199,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",6900104.0109723639,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,6900104.0109723639,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",13181299.43519818,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,13181299.43519818,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,12865736,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,22963148,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",41633109.748500913,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,41633109.748500913,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",51207226.096774928,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,51207226.096774928,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",75153063.537328199,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,75153063.537328199,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",1196995.5082245434,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1196995.5082245434,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",2286625.8525096495,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2286625.8525096495,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7759889.3966666656,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,7759889.3966666656,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",10348969.396666666,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,10348969.396666666,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",7222303.5019659549,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,7222303.5019659549,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",8883173.2868097052,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,8883173.2868097052,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",13037177.315073356,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,13037177.315073356,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",1196995.5082245434,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1196995.5082245434,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",2286625.8525096495,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2286625.8525096495,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7470486.0633333325,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,7470486.0633333325,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",10059566.063333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,10059566.063333333,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",7222303.5019659549,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,7222303.5019659549,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",8883173.2868097052,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,8883173.2868097052,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",13037177.315073356,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,13037177.315073356,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1556094.1606919065,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1556094.1606919065,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2972613.6082625445,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2972613.6082625445,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",8749561.3966666665,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,8749561.3966666665,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",12115365.396666666,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,12115365.396666666,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",9388994.5525557417,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,9388994.5525557417,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",11548125.272852616,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,11548125.272852616,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",16948330.509595364,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,16948330.509595364,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1556094.1606919065,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1556094.1606919065,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2972613.6082625445,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2972613.6082625445,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",8460158.0633333325,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,8460158.0633333325,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",11825962.063333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,11825962.063333333,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",9388994.5525557417,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,9388994.5525557417,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",11548125.272852616,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,11548125.272852616,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",16948330.509595364,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,16948330.509595364,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2800969.4892454315,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,2800969.4892454315,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",5350704.4948725803,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,5350704.4948725803,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,12865736,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,22963148,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",16900190.194600336,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,16900190.194600336,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",20786625.491134711,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,20786625.491134711,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",30506994.917271655,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,30506994.917271655,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2800969.4892454315,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,2800969.4892454315,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",5350704.4948725803,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,5350704.4948725803,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,12865736,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,22963148,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",16900190.194600336,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,16900190.194600336,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",20786625.491134711,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,20786625.491134711,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",30506994.917271655,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,30506994.917271655,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2424948.7822699551,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,2424948.7822699551,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",4632390.4629975436,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,4632390.4629975436,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",5660355.7299999995,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,5660355.7299999995,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",10019269.063333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,10019269.063333333,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",14631396.66100651,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,14631396.66100651,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",17996091.126936197,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,17996091.126936197,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",26411533.741941232,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,{"$f":"+I329*H329","v":26411533.741941232},"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2424948.7822699551,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,2424948.7822699551,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",4632390.4629975436,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,4632390.4629975436,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",5660355.7299999995,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,5660355.7299999995,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",10019269.063333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,10019269.063333333,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",14631396.66100651,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,14631396.66100651,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",17996091.126936197,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,17996091.126936197,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",26411533.741941232,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,26411533.741941232,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",3152433.416950942,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,3152433.416950942,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",6022107.6018968066,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,6022107.6018968066,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",6650027.7299999995,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,6650027.7299999995,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",11785665.063333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,11785665.063333333,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",19020815.659308463,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,19020815.659308463,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",23394918.465017058,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,23394918.465017058,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",34334993.864523605,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,34334993.864523605,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",3152433.416950942,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,3152433.416950942,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",6022107.6018968066,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,6022107.6018968066,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",6650027.7299999995,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,6650027.7299999995,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",11785665.063333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,11785665.063333333,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",19020815.659308463,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,19020815.659308463,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",23394918.465017058,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,23394918.465017058,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",34334993.864523605,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,34334993.864523605,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",5674380.150511696,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,5674380.150511696,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",10839793.683414252,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,10839793.683414252,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,12865736,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,22963148,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",34237468.186755233,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,34237468.186755233,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",42110853.237030707,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,42110853.237030707,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",61802988.956142493,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,61802988.956142493,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",5674380.150511696,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,5674380.150511696,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",10839793.683414252,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,10839793.683414252,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",12865736,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,12865736,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",22963148,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,22963148,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",34237468.186755233,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,34237468.186755233,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",42110853.237030707,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,42110853.237030707,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",61802988.956142493,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,61802988.956142493,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",139240.22320297454,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,139240.22320297454,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",265991.2187618743,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,265991.2187618743,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1156309.4418666668,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,1156309.4418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1656549.4418666668,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,1656549.4418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",840132.7697085375,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,840132.7697085375,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",1033333.0599048964,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,1033333.0599048964,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",1516546.6092518033,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,1516546.6092518033,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",139240.22320297454,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,139240.22320297454,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",265991.2187618743,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,265991.2187618743,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1050622.8683333334,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,1050622.8683333334,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1550862.8683333334,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,1550862.8683333334,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",840132.7697085375,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,840132.7697085375,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",1033333.0599048964,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,1033333.0599048964,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",1516546.6092518033,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,1516546.6092518033,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",181012.29016386691,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,181012.29016386691,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",345788.58439043659,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,345788.58439043659,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1347525.4418666668,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,1347525.4418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1997837.4418666668,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,1997837.4418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",1092172.6006210989,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,1092172.6006210989,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",1343332.9778763654,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,1343332.9778763654,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1971510.5920273443,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,1971510.5920273443,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",181012.29016386691,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,181012.29016386691,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",345788.58439043659,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,345788.58439043659,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1241838.8683333334,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,1241838.8683333334,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1892150.8683333334,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,1892150.8683333334,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",1092172.6006210989,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,1092172.6006210989,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",1343332.9778763654,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,1343332.9778763654,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1971510.5920273443,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,1971510.5920273443,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",325822.12229496043,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,{"$f":"+I393*H393","v":325822.12229496043},"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",622419.45190278592,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,622419.45190278592,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2485808,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4436744,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1965910.6811179779,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,1965910.6811179779,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",2417999.3601774578,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,2417999.3601774578,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",3548719.0656492198,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,3548719.0656492198,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",325822.12229496043,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,325822.12229496043,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",622419.45190278592,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,622419.45190278592,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2485808,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4436744,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1965910.6811179779,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,1965910.6811179779,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",2417999.3601774578,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,2417999.3601774578,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",3548719.0656492198,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,3548719.0656492198,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",843533.78120560886,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,843533.78120560886,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1611406.3405559016,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,1611406.3405559016,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2694865.6983333332,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2694865.6983333332,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",3614655.6983333328,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,3614655.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",5089623.9293865506,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,5089623.9293865506,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",6260054.1942230845,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,6260054.1942230845,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",9187419.1684676241,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,9187419.1684676241,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",843533.78120560886,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,843533.78120560886,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1611406.3405559016,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,1611406.3405559016,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2694865.6983333332,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2694865.6983333332,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",3614655.6983333328,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,3614655.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",5089623.9293865506,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,5089623.9293865506,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",6260054.1942230845,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,6260054.1942230845,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",9187419.1684676241,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,9187419.1684676241,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1096593.9155672917,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1096593.9155672917,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2094828.2427226722,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2094828.2427226722,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2886081.6983333328,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2886081.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3955943.6983333328,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,3955943.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",6616511.1082025161,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,6616511.1082025161,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",8138070.4524900103,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,8138070.4524900103,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",11943644.919007912,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,11943644.919007912,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1096593.9155672917,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1096593.9155672917,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2094828.2427226722,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2094828.2427226722,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2886081.6983333328,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2886081.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3955943.6983333328,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,3955943.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",6616511.1082025161,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,6616511.1082025161,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",8138070.4524900103,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,8138070.4524900103,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",11943644.919007912,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,11943644.919007912,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1973869.0480211251,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1973869.0480211251,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",3770690.8369008098,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,3770690.8369008098,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2485808,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4436744,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",11909719.994764529,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,11909719.994764529,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",14648526.814482018,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,14648526.814482018,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",21498560.854214244,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,21498560.854214244,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1973869.0480211251,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1973869.0480211251,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",3770690.8369008098,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,3770690.8369008098,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2485808,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4436744,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",11909719.994764529,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,11909719.994764529,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",14648526.814482018,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,14648526.814482018,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",21498560.854214244,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,21498560.854214244,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",82337.732819698969,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,82337.732819698969,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",157290.13785675578,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,157290.13785675578,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",944244.29613333335,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,944244.29613333335,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1444484.2961333331,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,1444484.2961333331,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",496800.60785666347,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,496800.60785666347,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",611046.86162549746,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,611046.86162549746,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",896788.3464189095,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,896788.3464189095,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",82337.732819698969,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,82337.732819698969,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",157290.13785675578,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,{"$f":"+I457*H457","v":157290.13785675578},"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",971880.79314266669,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,971880.79314266669,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1472120.7931426668,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,1472120.7931426668,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",496800.60785666347,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,496800.60785666347,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",611046.86162549746,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,611046.86162549746,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",896788.3464189095,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,896788.3464189095,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",107039.05266560866,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,107039.05266560866,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",204477.17921378254,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,204477.17921378254,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1135460.2961333334,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,1135460.2961333334,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1785772.2961333331,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,1785772.2961333331,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",645840.79021366255,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,645840.79021366255,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",794360.92011314677,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,794360.92011314677,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1165824.8503445825,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,1165824.8503445825,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",107039.05266560866,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,107039.05266560866,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",204477.17921378254,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,204477.17921378254,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1163096.7931426668,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,1163096.7931426668,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1813408.7931426668,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,1813408.7931426668,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",645840.79021366255,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,645840.79021366255,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",794360.92011314677,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,794360.92011314677,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1165824.8503445825,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,1165824.8503445825,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",192670.29479809559,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,192670.29479809559,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",368058.92258480861,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,368058.92258480861,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2485808,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4436744,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1162513.4223845927,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,1162513.4223845927,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",1429849.6562036641,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,1429849.6562036641,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",2098484.7306202487,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,2098484.7306202487,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",192670.29479809559,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,192670.29479809559,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",368058.92258480861,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,368058.92258480861,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2485808,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4436744,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1162513.4223845927,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,1162513.4223845927,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",1429849.6562036641,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,1429849.6562036641,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",2098484.7306202487,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,2098484.7306202487,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexión al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",658727.22463798663,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,658727.22463798663,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1258369.5521492239,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,1258369.5521492239,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",581400,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,581400,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2204366.6666666665,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,2204366.6666666665,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3974557.8898620093,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,3974557.8898620093,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4888563.1107153352,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,4888563.1107153352,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",7174583.0045843283,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,7174583.0045843283,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",658727.22463798663,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,658727.22463798663,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1258369.5521492239,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,1258369.5521492239,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",581400,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,581400,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2204366.6666666665,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,2204366.6666666665,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3974557.8898620093,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,3974557.8898620093,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4888563.1107153352,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,4888563.1107153352,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",7174583.0045843283,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,7174583.0045843283,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",856345.39202938264,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,856345.39202938264,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1635880.417793991,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,1635880.417793991,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1555820,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,1555820,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",4382343.333333333,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4382343.333333333,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",5166925.2568206126,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,5166925.2568206126,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",6355132.0439299364,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,6355132.0439299364,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",9326957.9059596267,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,9326957.9059596267,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",856345.39202938264,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,856345.39202938264,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1635880.417793991,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,1635880.417793991,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1555820,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,1555820,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",4382343.333333333,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4382343.333333333,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",5166925.2568206126,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,5166925.2568206126,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",6355132.0439299364,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,6355132.0439299364,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",9326957.9059596267,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,9326957.9059596267,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1541421.7056528889,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1541421.7056528889,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2944584.7520291838,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2944584.7520291838,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2267460,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,{"$f":"+I521*H521","v":2267460},"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4047030,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4047030,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",9300465.4622771032,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,9300465.4622771032,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",11439237.679073885,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,11439237.679073885,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",16788524.23072733,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,16788524.23072733,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1541421.7056528889,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1541421.7056528889,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2944584.7520291838,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2944584.7520291838,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2267460,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2267460,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4047030,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4047030,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",9300465.4622771032,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,9300465.4622771032,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",11439237.679073885,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,11439237.679073885,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",16788524.23072733,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,16788524.23072733,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",1160841.787764864,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1160841.787764864,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",2217561.2392345909,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2217561.2392345909,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",3270466.6666666656,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,3270466.6666666656,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",4538233.3333333312,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4538233.3333333312,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",7004163.0493987277,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,7004163.0493987277,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",8614868.383742379,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,8614868.383742379,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",12643406.026046919,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,12643406.026046919,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",1160841.787764864,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1160841.787764864,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",2217561.2392345909,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2217561.2392345909,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",3270466.6666666656,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,3270466.6666666656,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",4538233.3333333312,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4538233.3333333312,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",7004163.0493987277,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,7004163.0493987277,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",8614868.383742379,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,8614868.383742379,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",12643406.026046919,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,12643406.026046919,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1509094.3240943232,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1509094.3240943232,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2882829.6110049682,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2882829.6110049682,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",4859606.6666666651,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,4859606.6666666651,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",6690503.3333333312,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,6690503.3333333312,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",9105411.9642183464,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,9105411.9642183464,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",11199328.898865093,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,11199328.898865093,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",16436427.833860995,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,16436427.833860995,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1509094.3240943232,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1509094.3240943232,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2882829.6110049682,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2882829.6110049682,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",4859606.6666666651,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,4859606.6666666651,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",6690503.3333333312,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,6690503.3333333312,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",9105411.9642183464,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,9105411.9642183464,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",11199328.898865093,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,11199328.898865093,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",16436427.833860995,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,16436427.833860995,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2716369.7833697819,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,2716369.7833697819,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",5189093.2998089427,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,5189093.2998089427,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",4954819.9999999944,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,4954819.9999999944,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",8843509.9999999907,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,8843509.9999999907,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",16389741.535593024,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,16389741.535593024,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",20158792.017957166,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,20158792.017957166,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",29585570.10094979,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,29585570.10094979,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2716369.7833697819,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,2716369.7833697819,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",5189093.2998089427,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,5189093.2998089427,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",4954819.9999999944,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,4954819.9999999944,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",8843509.9999999907,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,8843509.9999999907,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",16389741.535593024,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,16389741.535593024,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",20158792.017957166,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,20158792.017957166,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",29585570.10094979,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,29585570.10094979,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (tierra, cemento, varillas y elementos de infraestructura eléctrica y electrónica), mediante animal, vehículo de trocha o humano;  (Para casos  de acceso tipo 3 puede icluir transporte vial o aereo)."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",463425.55248488527,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,463425.55248488527,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",885283.89767918934,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,885283.89767918934,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1749026.3960279999,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,1749026.3960279999,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2249266.3960279999,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,2249266.3960279999,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",2796167.5441677873,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,2796167.5441677873,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",3439185.4104489377,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,3439185.4104489377,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",5047438.4060494853,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,5047438.4060494853,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",463425.55248488527,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,463425.55248488527,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",885283.89767918934,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,885283.89767918934,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1683681.5350666668,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,1683681.5350666668,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2183921.5350666665,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,{"$f":"+I585*H585","v":2183921.5350666665},"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",2796167.5441677873,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,2796167.5441677873,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",3439185.4104489377,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,3439185.4104489377,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",5047438.4060494853,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,5047438.4060494853,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",602453.21823035087,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,602453.21823035087,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1150869.0669829461,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,1150869.0669829461,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1940242.3960279999,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,1940242.3960279999,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",2590554.3960279999,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,2590554.3960279999,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",3635017.8074181238,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,3635017.8074181238,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",4470941.0335836187,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,4470941.0335836187,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",6561669.9278643308,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,6561669.9278643308,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",602453.21823035087,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,602453.21823035087,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1150869.0669829461,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,1150869.0669829461,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1874897.5350666668,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,1874897.5350666668,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",2525209.5350666665,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,2525209.5350666665,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",3635017.8074181238,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,3635017.8074181238,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",4470941.0335836187,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,4470941.0335836187,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",6561669.9278643308,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,6561669.9278643308,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1084415.7928146317,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1084415.7928146317,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2071564.3205693031,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2071564.3205693031,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2485808,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4436744,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",6543032.0533526232,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,6543032.0533526232,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",8047693.8604505137,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,8047693.8604505137,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",11811005.870155796,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,11811005.870155796,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1084415.7928146317,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1084415.7928146317,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2071564.3205693031,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2071564.3205693031,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2485808,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4436744,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",6543032.0533526232,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,6543032.0533526232,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",8047693.8604505137,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,8047693.8604505137,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",11811005.870155796,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,11811005.870155796,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",584745.42627604376,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,584745.42627604376,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1117041.7931165306,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,1117041.7931165306,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2116625.628,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2116625.628,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2983532.2946666665,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,2983532.2946666665,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3528174.4258306921,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,3528174.4258306921,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4339527.5208544005,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,4339527.5208544005,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",6368804.0215342771,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,6368804.0215342771,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",584745.42627604376,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,584745.42627604376,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1117041.7931165306,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,1117041.7931165306,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2010470.9974666666,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2010470.9974666666,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2877377.6641333331,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,2877377.6641333331,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3528174.4258306921,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,3528174.4258306921,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4339527.5208544005,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,4339527.5208544005,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",6368804.0215342771,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,6368804.0215342771,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",760169.05415885686,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,760169.05415885686,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1452154.3310514898,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,1452154.3310514898,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2307841.628,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2307841.628,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3324820.2946666665,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,3324820.2946666665,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",4586626.7535798997,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,4586626.7535798997,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",5641385.777110721,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,5641385.777110721,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",8279445.2279945603,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,8279445.2279945603,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",760169.05415885686,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,760169.05415885686,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1452154.3310514898,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,1452154.3310514898,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2201686.9974666666,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2201686.9974666666,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3218665.6641333331,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,3218665.6641333331,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",4586626.7535798997,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,4586626.7535798997,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",5641385.777110721,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,5641385.777110721,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",8279445.2279945603,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,8279445.2279945603,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1368304.2974859425,1,100,"Ondulado",25,null,null,null,1368304.2974859425,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2613877.7958926819,1,300,"Ondulado",25,null,null,null,2613877.7958926819,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",25,null,null,null,2485808,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",25,null,null,null,4436744,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",8255928.1564438194,1,1200,"Ondulado",25,null,null,null,{"$f":"+I649*H649","v":8255928.1564438194},"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",10154494.398799298,1,1500,"Ondulado",25,null,null,null,10154494.398799298,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",14903001.410390209,1,2500,"Ondulado",25,null,null,null,14903001.410390209,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1368304.2974859425,1,100,"Ondulado",15,null,null,null,1368304.2974859425,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2613877.7958926819,1,300,"Ondulado",15,null,null,null,2613877.7958926819,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2485808,1,500,"Ondulado",15,null,null,null,2485808,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",4436744,1,1000,"Ondulado",15,null,null,null,4436744,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",8255928.1564438194,1,1200,"Ondulado",15,null,null,null,8255928.1564438194,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",10154494.398799298,1,1500,"Ondulado",15,null,null,null,10154494.398799298,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Ondulado - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",14903001.410390209,1,2500,"Ondulado",15,null,null,null,14903001.410390209,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4398817.1797358589,1,100,"Plano",25,null,null,null,4398817.1797358589,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",8403080.0571398158,1,300,"Plano",25,null,null,null,8403080.0571398158,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7360575.8313333327,1,500,"Plano",25,null,null,null,7360575.8313333327,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",15665085.4956,1,1000,"Plano",25,null,null,null,15665085.4956,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",26541112.730520509,1,1200,"Plano",25,null,null,null,26541112.730520509,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",32644613.113501377,1,1500,"Plano",25,null,null,null,32644613.113501377,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",47910087.510578528,1,2500,"Plano",25,null,null,null,47910087.510578528,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4398817.1797358589,1,100,"Plano",15,null,null,null,4398817.1797358589,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",8403080.0571398158,1,300,"Plano",15,null,null,null,8403080.0571398158,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7360575.8313333327,1,500,"Plano",15,null,null,null,7360575.8313333327,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",15665085.4956,1,1000,"Plano",15,null,null,null,15665085.4956,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",26541112.730520509,1,1200,"Plano",15,null,null,null,26541112.730520509,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",32644613.113501377,1,1500,"Plano",15,null,null,null,32644613.113501377,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",47910087.510578528,1,2500,"Plano",15,null,null,null,47910087.510578528,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",5718462.3336566165,1,100,"Plano",25,null,null,null,5718462.3336566165,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",10924004.074281761,1,300,"Plano",25,null,null,null,10924004.074281761,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",8424308.1975999996,1,500,"Plano",25,null,null,null,8424308.1975999996,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",17389033.26186667,1,1000,"Plano",25,null,null,null,17389033.26186667,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",34503446.549676664,1,1200,"Plano",25,null,null,null,34503446.549676664,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",42437997.047551788,1,1500,"Plano",25,null,null,null,42437997.047551788,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",62283113.763752088,1,2500,"Plano",25,null,null,null,62283113.763752088,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",5718462.3336566165,1,100,"Plano",15,null,null,null,5718462.3336566165,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",10924004.074281761,1,300,"Plano",15,null,null,null,10924004.074281761,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",8424308.1975999996,1,500,"Plano",15,null,null,null,8424308.1975999996,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",17389033.26186667,1,1000,"Plano",15,null,null,null,17389033.26186667,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",34503446.549676664,1,1200,"Plano",15,null,null,null,34503446.549676664,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",42437997.047551788,1,1500,"Plano",15,null,null,null,42437997.047551788,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",62283113.763752088,1,2500,"Plano",15,null,null,null,62283113.763752088,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",10293232.20058191,1,100,"Plano",25,null,null,null,10293232.20058191,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",19663207.333707172,1,300,"Plano",25,null,null,null,19663207.333707172,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",25,null,null,null,10935875.6,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",25,null,null,null,19518675.800000001,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",62106203.789417997,1,1200,"Plano",25,null,null,null,62106203.789417997,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",76388394.685593218,1,1500,"Plano",25,null,null,null,76388394.685593218,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",112109604.77475376,1,2500,"Plano",25,null,null,null,112109604.77475376,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",10293232.20058191,1,100,"Plano",15,null,null,null,10293232.20058191,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",19663207.333707172,1,300,"Plano",15,null,null,null,19663207.333707172,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",15,null,null,null,10935875.6,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",15,null,null,null,19518675.800000001,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",62106203.789417997,1,1200,"Plano",15,null,null,null,62106203.789417997,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",76388394.685593218,1,1500,"Plano",15,null,null,null,76388394.685593218,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Soportes (Postes)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",112109604.77475376,1,2500,"Plano",15,null,null,null,112109604.77475376,"N","Valor llave en mano de la instalación y puesta en servicio del numero de postes requeridos para esta distancia, recordando que en terreno plano los vanos son mas cortos, por lo tanto, se requieren mas postes."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4660463.6123014949,1,100,"Plano",25,null,null,null,4660463.6123014949,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",8902904.4030213822,1,300,"Plano",25,null,null,null,8902904.4030213822,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",9319531.0633333344,1,500,"Plano",25,null,null,null,9319531.0633333344,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",18035709.063333333,1,1000,"Plano",25,null,null,null,18035709.063333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",28119806.997300673,1,1200,"Plano",25,null,null,null,28119806.997300673,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",34586350.224782266,1,1500,"Plano",25,null,null,null,34586350.224782266,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",50759831.65061643,1,2500,"Plano",25,null,null,null,50759831.65061643,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",4660463.6123014949,1,100,"Plano",15,null,null,null,4660463.6123014949,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",8902904.4030213822,1,300,"Plano",15,null,null,null,8902904.4030213822,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",8913404.3966666665,1,500,"Plano",15,null,null,null,8913404.3966666665,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",17223455.73,1,1000,"Plano",15,null,null,null,17223455.73,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",28119806.997300673,1,1200,"Plano",15,null,null,null,28119806.997300673,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",34586350.224782266,1,1500,"Plano",15,null,null,null,{"$f":"+I713*H713","v":34586350.224782266},"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",50759831.65061643,1,2500,"Plano",15,null,null,null,50759831.65061643,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",6058602.6959919436,1,100,"Plano",25,null,null,null,6058602.6959919436,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",11573775.723927798,1,300,"Plano",25,null,null,null,11573775.723927798,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",10160752.263333334,1,500,"Plano",25,null,null,null,10160752.263333334,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",19537145.66333333,1,1000,"Plano",25,null,null,null,19537145.66333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",36555749.096490875,1,1200,"Plano",25,null,null,null,36555749.096490875,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",44962255.292216949,1,1500,"Plano",25,null,null,null,44962255.292216949,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",65987781.145801358,1,2500,"Plano",25,null,null,null,65987781.145801358,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",6058602.6959919436,1,100,"Plano",15,null,null,null,6058602.6959919436,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",11573775.723927798,1,300,"Plano",15,null,null,null,11573775.723927798,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",9754625.5966666657,1,500,"Plano",15,null,null,null,9754625.5966666657,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",18724892.329999998,1,1000,"Plano",15,null,null,null,18724892.329999998,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",36555749.096490875,1,1200,"Plano",15,null,null,null,36555749.096490875,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",44962255.292216949,1,1500,"Plano",15,null,null,null,44962255.292216949,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",65987781.145801358,1,2500,"Plano",15,null,null,null,65987781.145801358,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",10905484.852785498,1,100,"Plano",25,null,null,null,10905484.852785498,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",20832796.303070035,1,300,"Plano",25,null,null,null,20832796.303070035,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",25,null,null,null,10935875.6,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",25,null,null,null,19518675.800000001,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",65800348.373683579,1,1200,"Plano",25,null,null,null,65800348.373683579,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",80932059.525990516,1,1500,"Plano",25,null,null,null,80932059.525990516,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",118778006.06244245,1,2500,"Plano",25,null,null,null,118778006.06244245,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",10905484.852785498,1,100,"Plano",15,null,null,null,10905484.852785498,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",20832796.303070035,1,300,"Plano",15,null,null,null,20832796.303070035,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",15,null,null,null,10935875.6,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",15,null,null,null,19518675.800000001,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",65800348.373683579,1,1200,"Plano",15,null,null,null,65800348.373683579,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",80932059.525990516,1,1500,"Plano",15,null,null,null,80932059.525990516,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Cableados Mt","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",118778006.06244245,1,2500,"Plano",15,null,null,null,118778006.06244245,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo del cable electrico de las tres (3) líneas de media tensión MT, de acuerdo al metro lineal instalado"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2743362.0748616639,1,100,"Plano",25,null,null,null,2743362.0748616639,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",5240656.7945085708,1,300,"Plano",25,null,null,null,5240656.7945085708,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",5626782.5633333335,1,500,"Plano",25,null,null,null,5626782.5633333335,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",11004726.563333333,1,1000,"Plano",25,null,null,null,11004726.563333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",16552604.737692306,1,1200,"Plano",25,null,null,null,16552604.737692306,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",20359107.893065274,1,1500,"Plano",25,null,null,null,20359107.893065274,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",29879558.915362116,1,2500,"Plano",25,null,null,null,29879558.915362116,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2743362.0748616639,1,100,"Plano",15,null,null,null,2743362.0748616639,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",5240656.7945085708,1,300,"Plano",15,null,null,null,5240656.7945085708,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",5626782.5633333335,1,500,"Plano",15,null,null,null,5626782.5633333335,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",11004726.563333333,1,1000,"Plano",15,null,null,null,11004726.563333333,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",16552604.737692306,1,1200,"Plano",15,null,null,null,16552604.737692306,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",20359107.893065274,1,1500,"Plano",15,null,null,null,20359107.893065274,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",29879558.915362116,1,2500,"Plano",15,null,null,null,29879558.915362116,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",3566370.6973201632,1,100,"Plano",25,null,null,null,3566370.6973201632,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",6812853.8328611422,1,300,"Plano",25,null,null,null,6812853.8328611422,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",6468003.7633333327,1,500,"Plano",25,null,null,null,6468003.7633333327,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",12506163.163333332,1,1000,"Plano",25,null,null,null,12506163.163333332,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",21518386.158999998,1,1200,"Plano",25,null,null,null,21518386.158999998,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",26466840.260984857,1,1500,"Plano",25,null,null,null,26466840.260984857,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",38843426.589970753,1,2500,"Plano",25,null,null,null,38843426.589970753,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",3566370.6973201632,1,100,"Plano",15,null,null,null,3566370.6973201632,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",6812853.8328611422,1,300,"Plano",15,null,null,null,6812853.8328611422,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",6468003.7633333327,1,500,"Plano",15,null,null,null,6468003.7633333327,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",12506163.163333332,1,1000,"Plano",15,null,null,null,12506163.163333332,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",21518386.158999998,1,1200,"Plano",15,null,null,null,21518386.158999998,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",26466840.260984857,1,1500,"Plano",15,null,null,null,26466840.260984857,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",38843426.589970753,1,2500,"Plano",15,null,null,null,38843426.589970753,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",6419467.2551762937,1,100,"Plano",25,null,null,null,6419467.2551762937,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",12263136.899150057,1,300,"Plano",25,null,null,null,12263136.899150057,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",25,null,null,null,10935875.6,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",25,null,null,null,19518675.800000001,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",38733095.086199999,1,1200,"Plano",25,null,null,null,38733095.086199999,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",47640312.469772741,1,1500,"Plano",25,null,null,null,47640312.469772741,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",69918167.861947358,1,2500,"Plano",25,null,null,null,{"$f":"+I777*H777","v":69918167.861947358},"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",6419467.2551762937,1,100,"Plano",15,null,null,null,6419467.2551762937,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",12263136.899150057,1,300,"Plano",15,null,null,null,12263136.899150057,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",15,null,null,null,10935875.6,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",15,null,null,null,19518675.800000001,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",38733095.086199999,1,1200,"Plano",15,null,null,null,38733095.086199999,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",47640312.469772741,1,1500,"Plano",15,null,null,null,47640312.469772741,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Paso Cruceta Lar","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",69918167.861947358,1,2500,"Plano",15,null,null,null,69918167.861947358,"N","Se refiere al valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) por el costo de las unidades de soporte LAR necesarias en cada poste para la línea de media tensión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",1196995.5082245434,1,100,"Plano",25,null,null,null,1196995.5082245434,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",2286625.8525096495,1,300,"Plano",25,null,null,null,2286625.8525096495,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",7265053.3966666656,1,500,"Plano",25,null,null,null,7265053.3966666656,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",9465771.3966666665,1,1000,"Plano",25,null,null,null,9465771.3966666665,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",7222303.5019659549,1,1200,"Plano",25,null,null,null,7222303.5019659549,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",8883173.2868097052,1,1500,"Plano",25,null,null,null,8883173.2868097052,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",13037177.315073356,1,2500,"Plano",25,null,null,null,13037177.315073356,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",1196995.5082245434,1,100,"Plano",15,null,null,null,1196995.5082245434,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",2286625.8525096495,1,300,"Plano",15,null,null,null,2286625.8525096495,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",6975650.0633333325,1,500,"Plano",15,null,null,null,6975650.0633333325,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",9176368.0633333325,1,1000,"Plano",15,null,null,null,9176368.0633333325,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",7222303.5019659549,1,1200,"Plano",15,null,null,null,7222303.5019659549,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",8883173.2868097052,1,1500,"Plano",15,null,null,null,8883173.2868097052,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",13037177.315073356,1,2500,"Plano",15,null,null,null,13037177.315073356,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1556094.1606919065,1,100,"Plano",25,null,null,null,1556094.1606919065,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2972613.6082625445,1,300,"Plano",25,null,null,null,2972613.6082625445,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",8106274.5966666667,1,500,"Plano",25,null,null,null,8106274.5966666667,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",10967207.996666668,1,1000,"Plano",25,null,null,null,10967207.996666668,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",9388994.5525557417,1,1200,"Plano",25,null,null,null,9388994.5525557417,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",11548125.272852616,1,1500,"Plano",25,null,null,null,11548125.272852616,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",16948330.509595364,1,2500,"Plano",25,null,null,null,16948330.509595364,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1556094.1606919065,1,100,"Plano",15,null,null,null,1556094.1606919065,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2972613.6082625445,1,300,"Plano",15,null,null,null,2972613.6082625445,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",7816871.2633333327,1,500,"Plano",15,null,null,null,7816871.2633333327,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",10677804.663333334,1,1000,"Plano",15,null,null,null,10677804.663333334,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",9388994.5525557417,1,1200,"Plano",15,null,null,null,9388994.5525557417,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",11548125.272852616,1,1500,"Plano",15,null,null,null,11548125.272852616,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",16948330.509595364,1,2500,"Plano",15,null,null,null,16948330.509595364,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2800969.4892454315,1,100,"Plano",25,null,null,null,2800969.4892454315,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",5350704.4948725803,1,300,"Plano",25,null,null,null,5350704.4948725803,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",25,null,null,null,10935875.6,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",25,null,null,null,19518675.800000001,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",16900190.194600336,1,1200,"Plano",25,null,null,null,16900190.194600336,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",20786625.491134711,1,1500,"Plano",25,null,null,null,20786625.491134711,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",30506994.917271655,1,2500,"Plano",25,null,null,null,30506994.917271655,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2800969.4892454315,1,100,"Plano",15,null,null,null,2800969.4892454315,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",5350704.4948725803,1,300,"Plano",15,null,null,null,5350704.4948725803,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",15,null,null,null,10935875.6,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",15,null,null,null,19518675.800000001,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",16900190.194600336,1,1200,"Plano",15,null,null,null,16900190.194600336,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",20786625.491134711,1,1500,"Plano",15,null,null,null,20786625.491134711,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Transformador Kw","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",30506994.917271655,1,2500,"Plano",15,null,null,null,30506994.917271655,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) del transformador de media tensión (13.5 Kva/220 va)"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2219548.4592801821,1,100,"Plano",25,null,null,null,2219548.4592801821,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",4240013.3108402258,1,300,"Plano",25,null,null,null,4240013.3108402258,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",5165519.7299999995,1,500,"Plano",25,null,null,null,5165519.7299999995,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",9136071.0633333325,1,1000,"Plano",25,null,null,null,9136071.0633333325,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",13392074.15574971,1,1200,"Plano",25,null,null,null,13392074.15574971,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",16471769.064114753,1,1500,"Plano",25,null,null,null,16471769.064114753,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",24174398.837932322,1,2500,"Plano",25,null,null,null,24174398.837932322,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",2219548.4592801821,1,100,"Plano",15,null,null,null,2219548.4592801821,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",4240013.3108402258,1,300,"Plano",15,null,null,null,4240013.3108402258,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",5165519.7299999995,1,500,"Plano",15,null,null,null,5165519.7299999995,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",9136071.0633333325,1,1000,"Plano",15,null,null,null,9136071.0633333325,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",13392074.15574971,1,1200,"Plano",15,null,null,null,13392074.15574971,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",16471769.064114753,1,1500,"Plano",15,null,null,null,16471769.064114753,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",24174398.837932322,1,2500,"Plano",15,null,null,null,24174398.837932322,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",2885412.997064237,1,100,"Plano",25,null,null,null,{"$f":"+I841*H841","v":2885412.997064237},"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",5512017.3040922936,1,300,"Plano",25,null,null,null,5512017.3040922936,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",6006740.9299999997,1,500,"Plano",25,null,null,null,6006740.9299999997,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",10637507.663333334,1,1000,"Plano",25,null,null,null,10637507.663333334,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",17409696.402474623,1,1200,"Plano",25,null,null,null,17409696.402474623,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",21413299.783349179,1,1500,"Plano",25,null,null,null,21413299.783349179,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",31426718.489312019,1,2500,"Plano",25,null,null,null,31426718.489312019,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",2885412.997064237,1,100,"Plano",15,null,null,null,2885412.997064237,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",5512017.3040922936,1,300,"Plano",15,null,null,null,5512017.3040922936,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",6006740.9299999997,1,500,"Plano",15,null,null,null,6006740.9299999997,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",10637507.663333334,1,1000,"Plano",15,null,null,null,10637507.663333334,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",17409696.402474623,1,1200,"Plano",15,null,null,null,17409696.402474623,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",21413299.783349179,1,1500,"Plano",15,null,null,null,21413299.783349179,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",31426718.489312019,1,2500,"Plano",15,null,null,null,31426718.489312019,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",5193743.3947156267,1,100,"Plano",25,null,null,null,5193743.3947156267,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",9921631.1473661289,1,300,"Plano",25,null,null,null,9921631.1473661289,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",25,null,null,null,10935875.6,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",25,null,null,null,19518675.800000001,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",31337453.524454322,1,1200,"Plano",25,null,null,null,31337453.524454322,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",38543939.61002852,1,1500,"Plano",25,null,null,null,38543939.61002852,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",56568093.280761637,1,2500,"Plano",25,null,null,null,56568093.280761637,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",5193743.3947156267,1,100,"Plano",15,null,null,null,5193743.3947156267,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",9921631.1473661289,1,300,"Plano",15,null,null,null,9921631.1473661289,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",10935875.6,1,500,"Plano",15,null,null,null,10935875.6,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",19518675.800000001,1,1000,"Plano",15,null,null,null,19518675.800000001,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",31337453.524454322,1,1200,"Plano",15,null,null,null,31337453.524454322,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",38543939.61002852,1,1500,"Plano",15,null,null,null,38543939.61002852,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Parrarayos, Malla","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",56568093.280761637,1,2500,"Plano",15,null,null,null,56568093.280761637,"N","Se refiere a los costos de implementación de la malla a tierra y pararrayos necesarios en toda la línea de transmisión"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",139240.22320297454,1,100,"Plano",25,null,null,null,139240.22320297454,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",265991.2187618743,1,300,"Plano",25,null,null,null,265991.2187618743,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1060701.4418666668,1,500,"Plano",25,null,null,null,1060701.4418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1485905.4418666668,1,1000,"Plano",25,null,null,null,1485905.4418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",840132.7697085375,1,1200,"Plano",25,null,null,null,840132.7697085375,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",1033333.0599048964,1,1500,"Plano",25,null,null,null,1033333.0599048964,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",1516546.6092518033,1,2500,"Plano",25,null,null,null,1516546.6092518033,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",139240.22320297454,1,100,"Plano",15,null,null,null,139240.22320297454,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",265991.2187618743,1,300,"Plano",15,null,null,null,265991.2187618743,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",955014.86833333329,1,500,"Plano",15,null,null,null,955014.86833333329,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1380218.8683333334,1,1000,"Plano",15,null,null,null,1380218.8683333334,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",840132.7697085375,1,1200,"Plano",15,null,null,null,840132.7697085375,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",1033333.0599048964,1,1500,"Plano",15,null,null,null,1033333.0599048964,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",1516546.6092518033,1,2500,"Plano",15,null,null,null,1516546.6092518033,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",181012.29016386691,1,100,"Plano",25,null,null,null,181012.29016386691,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",345788.58439043659,1,300,"Plano",25,null,null,null,345788.58439043659,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1223235.0418666666,1,500,"Plano",25,null,null,null,1223235.0418666666,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1776000.2418666668,1,1000,"Plano",25,null,null,null,1776000.2418666668,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",1092172.6006210989,1,1200,"Plano",25,null,null,null,1092172.6006210989,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",1343332.9778763654,1,1500,"Plano",25,null,null,null,1343332.9778763654,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1971510.5920273443,1,2500,"Plano",25,null,null,null,1971510.5920273443,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",181012.29016386691,1,100,"Plano",15,null,null,null,181012.29016386691,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",345788.58439043659,1,300,"Plano",15,null,null,null,345788.58439043659,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1117548.4683333333,1,500,"Plano",15,null,null,null,1117548.4683333333,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1670313.6683333332,1,1000,"Plano",15,null,null,null,1670313.6683333332,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",1092172.6006210989,1,1200,"Plano",15,null,null,null,1092172.6006210989,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",1343332.9778763654,1,1500,"Plano",15,null,null,null,1343332.9778763654,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1971510.5920273443,1,2500,"Plano",15,null,null,null,1971510.5920273443,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",325822.12229496043,1,100,"Plano",25,null,null,null,325822.12229496043,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",622419.45190278592,1,300,"Plano",25,null,null,null,622419.45190278592,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",25,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3771232.4,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1965910.6811179779,1,1200,"Plano",25,null,null,null,1965910.6811179779,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",2417999.3601774578,1,1500,"Plano",25,null,null,null,2417999.3601774578,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",3548719.0656492198,1,2500,"Plano",25,null,null,null,3548719.0656492198,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",325822.12229496043,1,100,"Plano",15,null,null,null,325822.12229496043,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",622419.45190278592,1,300,"Plano",15,null,null,null,{"$f":"+I905*H905","v":622419.45190278592},"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",15,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3771232.4,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1965910.6811179779,1,1200,"Plano",15,null,null,null,1965910.6811179779,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",2417999.3601774578,1,1500,"Plano",15,null,null,null,2417999.3601774578,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Tramite conexión  y permisos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",3548719.0656492198,1,2500,"Plano",15,null,null,null,3548719.0656492198,"N","Valor de los servicios profesionales para los tramites de conexión a la red del operador eléctrico"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",843533.78120560886,1,100,"Plano",25,null,null,null,843533.78120560886,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1611406.3405559016,1,300,"Plano",25,null,null,null,1611406.3405559016,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2599257.6983333332,1,500,"Plano",25,null,null,null,2599257.6983333332,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",3444011.6983333328,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3444011.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",5089623.9293865506,1,1200,"Plano",25,null,null,null,5089623.9293865506,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",6260054.1942230845,1,1500,"Plano",25,null,null,null,6260054.1942230845,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",9187419.1684676241,1,2500,"Plano",25,null,null,null,9187419.1684676241,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",843533.78120560886,1,100,"Plano",15,null,null,null,843533.78120560886,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1611406.3405559016,1,300,"Plano",15,null,null,null,1611406.3405559016,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2599257.6983333332,1,500,"Plano",15,null,null,null,2599257.6983333332,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",3444011.6983333328,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3444011.6983333328,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",5089623.9293865506,1,1200,"Plano",15,null,null,null,5089623.9293865506,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",6260054.1942230845,1,1500,"Plano",15,null,null,null,6260054.1942230845,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",9187419.1684676241,1,2500,"Plano",15,null,null,null,9187419.1684676241,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1096593.9155672917,1,100,"Plano",25,null,null,null,1096593.9155672917,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2094828.2427226722,1,300,"Plano",25,null,null,null,2094828.2427226722,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2761791.2983333333,1,500,"Plano",25,null,null,null,2761791.2983333333,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3734106.4983333331,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3734106.4983333331,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",6616511.1082025161,1,1200,"Plano",25,null,null,null,6616511.1082025161,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",8138070.4524900103,1,1500,"Plano",25,null,null,null,8138070.4524900103,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",11943644.919007912,1,2500,"Plano",25,null,null,null,11943644.919007912,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1096593.9155672917,1,100,"Plano",15,null,null,null,1096593.9155672917,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2094828.2427226722,1,300,"Plano",15,null,null,null,2094828.2427226722,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2761791.2983333333,1,500,"Plano",15,null,null,null,2761791.2983333333,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3734106.4983333331,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3734106.4983333331,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",6616511.1082025161,1,1200,"Plano",15,null,null,null,6616511.1082025161,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",8138070.4524900103,1,1500,"Plano",15,null,null,null,8138070.4524900103,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",11943644.919007912,1,2500,"Plano",15,null,null,null,11943644.919007912,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1973869.0480211251,1,100,"Plano",25,null,null,null,1973869.0480211251,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",3770690.8369008098,1,300,"Plano",25,null,null,null,3770690.8369008098,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",25,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3771232.4,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",11909719.994764529,1,1200,"Plano",25,null,null,null,11909719.994764529,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",14648526.814482018,1,1500,"Plano",25,null,null,null,14648526.814482018,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",21498560.854214244,1,2500,"Plano",25,null,null,null,21498560.854214244,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1973869.0480211251,1,100,"Plano",15,null,null,null,1973869.0480211251,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",3770690.8369008098,1,300,"Plano",15,null,null,null,3770690.8369008098,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",15,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3771232.4,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",11909719.994764529,1,1200,"Plano",15,null,null,null,11909719.994764529,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",14648526.814482018,1,1500,"Plano",15,null,null,null,14648526.814482018,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Asesoria y Certificacion RETIE","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",21498560.854214244,1,2500,"Plano",15,null,null,null,21498560.854214244,"N","Valor para el pago de la asesoría, certificación y cumpliento en la norma RETIE de la red MT."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",82337.732819698969,1,100,"Plano",25,null,null,null,82337.732819698969,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",157290.13785675578,1,300,"Plano",25,null,null,null,157290.13785675578,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",848636.29613333335,1,500,"Plano",25,null,null,null,848636.29613333335,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1273840.2961333334,1,1000,"Plano",25,null,null,null,1273840.2961333334,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",496800.60785666347,1,1200,"Plano",25,null,null,null,496800.60785666347,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",611046.86162549746,1,1500,"Plano",25,null,null,null,611046.86162549746,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",896788.3464189095,1,2500,"Plano",25,null,null,null,896788.3464189095,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",82337.732819698969,1,100,"Plano",15,null,null,null,82337.732819698969,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",157290.13785675578,1,300,"Plano",15,null,null,null,157290.13785675578,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",876272.79314266669,1,500,"Plano",15,null,null,null,876272.79314266669,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",1301476.7931426668,1,1000,"Plano",15,null,null,null,1301476.7931426668,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",496800.60785666347,1,1200,"Plano",15,null,null,null,496800.60785666347,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",611046.86162549746,1,1500,"Plano",15,null,null,null,611046.86162549746,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",896788.3464189095,1,2500,"Plano",15,null,null,null,896788.3464189095,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",107039.05266560866,1,100,"Plano",25,null,null,null,107039.05266560866,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",204477.17921378254,1,300,"Plano",25,null,null,null,204477.17921378254,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1011169.8961333333,1,500,"Plano",25,null,null,null,{"$f":"+I969*H969","v":1011169.8961333333},"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1563935.0961333334,1,1000,"Plano",25,null,null,null,1563935.0961333334,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",645840.79021366255,1,1200,"Plano",25,null,null,null,645840.79021366255,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",794360.92011314677,1,1500,"Plano",25,null,null,null,794360.92011314677,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1165824.8503445825,1,2500,"Plano",25,null,null,null,1165824.8503445825,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",107039.05266560866,1,100,"Plano",15,null,null,null,107039.05266560866,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",204477.17921378254,1,300,"Plano",15,null,null,null,204477.17921378254,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1038806.3931426667,1,500,"Plano",15,null,null,null,1038806.3931426667,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",1591571.5931426666,1,1000,"Plano",15,null,null,null,1591571.5931426666,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",645840.79021366255,1,1200,"Plano",15,null,null,null,645840.79021366255,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",794360.92011314677,1,1500,"Plano",15,null,null,null,794360.92011314677,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",1165824.8503445825,1,2500,"Plano",15,null,null,null,1165824.8503445825,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",192670.29479809559,1,100,"Plano",25,null,null,null,192670.29479809559,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",368058.92258480861,1,300,"Plano",25,null,null,null,368058.92258480861,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",25,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3771232.4,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1162513.4223845927,1,1200,"Plano",25,null,null,null,1162513.4223845927,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",1429849.6562036641,1,1500,"Plano",25,null,null,null,1429849.6562036641,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",2098484.7306202487,1,2500,"Plano",25,null,null,null,2098484.7306202487,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",192670.29479809559,1,100,"Plano",15,null,null,null,192670.29479809559,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",368058.92258480861,1,300,"Plano",15,null,null,null,368058.92258480861,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",15,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3771232.4,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",1162513.4223845927,1,1200,"Plano",15,null,null,null,1162513.4223845927,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",1429849.6562036641,1,1500,"Plano",15,null,null,null,1429849.6562036641,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Derechos de conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",2098484.7306202487,1,2500,"Plano",15,null,null,null,2098484.7306202487,"N","Pago al operador de red eléctrica por los derechos de conexion al nuevo servicio"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",622527.42881080729,1,100,"Plano",25,null,null,null,622527.42881080729,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1189216.9208943441,1,300,"Plano",25,null,null,null,1189216.9208943441,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",494190,1,500,"Plano",25,null,null,null,494190,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2048711.6666666667,1,1000,"Plano",25,null,null,null,2048711.6666666667,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3756139.4326692317,1,1200,"Plano",25,null,null,null,3756139.4326692317,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4619916.2719674306,1,1500,"Plano",25,null,null,null,4619916.2719674306,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",6780309.8818151336,1,2500,"Plano",25,null,null,null,6780309.8818151336,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",622527.42881080729,1,100,"Plano",15,null,null,null,622527.42881080729,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1189216.9208943441,1,300,"Plano",15,null,null,null,1189216.9208943441,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",494190,1,500,"Plano",15,null,null,null,494190,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2048711.6666666667,1,1000,"Plano",15,null,null,null,2048711.6666666667,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3756139.4326692317,1,1200,"Plano",15,null,null,null,3756139.4326692317,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4619916.2719674306,1,1500,"Plano",15,null,null,null,4619916.2719674306,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",6780309.8818151336,1,2500,"Plano",15,null,null,null,6780309.8818151336,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",809285.65745404956,1,100,"Plano",25,null,null,null,809285.65745404956,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1545981.9971626473,1,300,"Plano",25,null,null,null,1545981.9971626473,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1442447,1,500,"Plano",25,null,null,null,1442447,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",4179991.8333333335,1,1000,"Plano",25,null,null,null,4179991.8333333335,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",4882981.2624700014,1,1200,"Plano",25,null,null,null,4882981.2624700014,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",6005891.1535576601,1,1500,"Plano",25,null,null,null,6005891.1535576601,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",8814402.8463596739,1,2500,"Plano",25,null,null,null,8814402.8463596739,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",809285.65745404956,1,100,"Plano",15,null,null,null,809285.65745404956,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1545981.9971626473,1,300,"Plano",15,null,null,null,1545981.9971626473,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1442447,1,500,"Plano",15,null,null,null,1442447,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",4179991.8333333335,1,1000,"Plano",15,null,null,null,4179991.8333333335,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",4882981.2624700014,1,1200,"Plano",15,null,null,null,4882981.2624700014,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",6005891.1535576601,1,1500,"Plano",15,null,null,null,6005891.1535576601,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",8814402.8463596739,1,2500,"Plano",15,null,null,null,8814402.8463596739,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1456714.1834172893,1,100,"Plano",25,null,null,null,1456714.1834172893,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2782767.5948927654,1,300,"Plano",25,null,null,null,2782767.5948927654,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",1927341,1,500,"Plano",25,null,null,null,1927341,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3439975.5,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3439975.5,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",8789366.2724460028,1,1200,"Plano",25,null,null,null,8789366.2724460028,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",10810604.076403789,1,1500,"Plano",25,null,null,null,10810604.076403789,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",15865925.123447413,1,2500,"Plano",25,null,null,null,15865925.123447413,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1456714.1834172893,1,100,"Plano",15,null,null,null,1456714.1834172893,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2782767.5948927654,1,300,"Plano",15,null,null,null,2782767.5948927654,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",1927341,1,500,"Plano",15,null,null,null,1927341,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3439975.5,1,1000,"Plano",15,null,null,null,{"$f":"+I1033*H1033","v":3439975.5},"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",8789366.2724460028,1,1200,"Plano",15,null,null,null,8789366.2724460028,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",10810604.076403789,1,1500,"Plano",15,null,null,null,10810604.076403789,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Servidumbres","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",15865925.123447413,1,2500,"Plano",15,null,null,null,15865925.123447413,"N","Se refiere al valor a pagar en contraprestación por el derecho de instalación de los postes por la servidumbre por donde pasa la línea eléctrica de media tensión. Se refiere a un pago único."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",902854.85059224418,1,100,"Plano",25,null,null,null,902854.85059224418,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1724727.6437069855,1,300,"Plano",25,null,null,null,1724727.6437069855,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1079896.6666666656,1,500,"Plano",25,null,null,null,1079896.6666666656,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2198098.3333333316,1,1000,"Plano",25,null,null,null,2198098.3333333316,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",5447549.0546085685,1,1200,"Plano",25,null,null,null,5447549.0546085685,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",6700289.2120653512,1,1500,"Plano",25,null,null,null,6700289.2120653512,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",9833519.58805939,1,2500,"Plano",25,null,null,null,9833519.58805939,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",902854.85059224418,1,100,"Plano",15,null,null,null,902854.85059224418,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1724727.6437069855,1,300,"Plano",15,null,null,null,1724727.6437069855,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1079896.6666666656,1,500,"Plano",15,null,null,null,1079896.6666666656,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2198098.3333333316,1,1000,"Plano",15,null,null,null,2198098.3333333316,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",5447549.0546085685,1,1200,"Plano",15,null,null,null,5447549.0546085685,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",6700289.2120653512,1,1500,"Plano",15,null,null,null,6700289.2120653512,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",9833519.58805939,1,2500,"Plano",15,null,null,null,9833519.58805939,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1173711.3057699176,1,100,"Plano",25,null,null,null,1173711.3057699176,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2242145.9368190812,1,300,"Plano",25,null,null,null,2242145.9368190812,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1674532.3333333319,1,500,"Plano",25,null,null,null,1674532.3333333319,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3046994.4999999977,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3046994.4999999977,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",7081813.7709911391,1,1200,"Plano",25,null,null,null,7081813.7709911391,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",8710375.9756849576,1,1500,"Plano",25,null,null,null,8710375.9756849576,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",12783575.464477208,1,2500,"Plano",25,null,null,null,12783575.464477208,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",1173711.3057699176,1,100,"Plano",15,null,null,null,1173711.3057699176,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",2242145.9368190812,1,300,"Plano",15,null,null,null,2242145.9368190812,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1674532.3333333319,1,500,"Plano",15,null,null,null,1674532.3333333319,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3046994.4999999977,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3046994.4999999977,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",7081813.7709911391,1,1200,"Plano",15,null,null,null,7081813.7709911391,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",8710375.9756849576,1,1500,"Plano",15,null,null,null,8710375.9756849576,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",12783575.464477208,1,2500,"Plano",15,null,null,null,12783575.464477208,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2112680.3503858517,1,100,"Plano",25,null,null,null,2112680.3503858517,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",4035862.6862743464,1,300,"Plano",25,null,null,null,4035862.6862743464,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",4211596.9999999953,1,500,"Plano",25,null,null,null,4211596.9999999953,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",7516983.4999999916,1,1000,"Plano",25,null,null,null,7516983.4999999916,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",12747264.787784051,1,1200,"Plano",25,null,null,null,12747264.787784051,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",15678676.756232925,1,1500,"Plano",25,null,null,null,15678676.756232925,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",23010435.836058974,1,2500,"Plano",25,null,null,null,23010435.836058974,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",2112680.3503858517,1,100,"Plano",15,null,null,null,2112680.3503858517,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",4035862.6862743464,1,300,"Plano",15,null,null,null,4035862.6862743464,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",4211596.9999999953,1,500,"Plano",15,null,null,null,4211596.9999999953,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",7516983.4999999916,1,1000,"Plano",15,null,null,null,7516983.4999999916,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",12747264.787784051,1,1200,"Plano",15,null,null,null,12747264.787784051,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",15678676.756232925,1,1500,"Plano",15,null,null,null,15678676.756232925,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Trasiegos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",23010435.836058974,1,2500,"Plano",15,null,null,null,23010435.836058974,"N","Contratación con la comunidad para el transporte de materiales de construcción (materiales eléctricos), mediante animal, vehículo de trocha o humano."]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",423739.85039286641,1,100,"Plano",25,null,null,null,423739.85039286641,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",809472.12415532116,1,300,"Plano",25,null,null,null,809472.12415532116,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1653418.3960279999,1,500,"Plano",25,null,null,null,1653418.3960279999,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2078622.3960279999,1,1000,"Plano",25,null,null,null,2078622.3960279999,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",2556716.1985045937,1,1200,"Plano",25,null,null,null,2556716.1985045937,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",3144668.8761179019,1,1500,"Plano",25,null,null,null,3144668.8761179019,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",4615198.2418284426,1,2500,"Plano",25,null,null,null,4615198.2418284426,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",423739.85039286641,1,100,"Plano",15,null,null,null,423739.85039286641,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",809472.12415532116,1,300,"Plano",15,null,null,null,809472.12415532116,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1588073.5350666668,1,500,"Plano",15,null,null,null,1588073.5350666668,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2013277.5350666668,1,1000,"Plano",15,null,null,null,2013277.5350666668,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",2556716.1985045937,1,1200,"Plano",15,null,null,null,2556716.1985045937,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",3144668.8761179019,1,1500,"Plano",15,null,null,null,3144668.8761179019,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",4615198.2418284426,1,2500,"Plano",15,null,null,null,4615198.2418284426,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",550861.80551072641,1,100,"Plano",25,null,null,null,550861.80551072641,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1052313.7614019176,1,300,"Plano",25,null,null,null,1052313.7614019176,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1815951.9960279998,1,500,"Plano",25,null,null,null,1815951.9960279998,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",2368717.1960279997,1,1000,"Plano",25,null,null,null,2368717.1960279997,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",3323731.0580559717,1,1200,"Plano",25,null,null,null,{"$f":"+I1097*H1097","v":3323731.0580559717},"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",4088069.5389532726,1,1500,"Plano",25,null,null,null,4088069.5389532726,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",5999757.7143769758,1,2500,"Plano",25,null,null,null,5999757.7143769758,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",550861.80551072641,1,100,"Plano",15,null,null,null,550861.80551072641,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1052313.7614019176,1,300,"Plano",15,null,null,null,1052313.7614019176,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",1750607.1350666666,1,500,"Plano",15,null,null,null,1750607.1350666666,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",2303372.3350666668,1,1000,"Plano",15,null,null,null,2303372.3350666668,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",3323731.0580559717,1,1200,"Plano",15,null,null,null,3323731.0580559717,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",4088069.5389532726,1,1500,"Plano",15,null,null,null,4088069.5389532726,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",5999757.7143769758,1,2500,"Plano",15,null,null,null,5999757.7143769758,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",991551.24991930753,1,100,"Plano",25,null,null,null,991551.24991930753,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",1894164.7705234517,1,300,"Plano",25,null,null,null,1894164.7705234517,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",25,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3771232.4,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",5982715.904500749,1,1200,"Plano",25,null,null,null,5982715.904500749,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",7358525.1701158909,1,1500,"Plano",25,null,null,null,7358525.1701158909,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",10799563.885878557,1,2500,"Plano",25,null,null,null,10799563.885878557,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",991551.24991930753,1,100,"Plano",15,null,null,null,991551.24991930753,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",1894164.7705234517,1,300,"Plano",15,null,null,null,1894164.7705234517,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",15,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3771232.4,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",5982715.904500749,1,1200,"Plano",15,null,null,null,5982715.904500749,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",7358525.1701158909,1,1500,"Plano",15,null,null,null,7358525.1701158909,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Maniobras en conexión","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",10799563.885878557,1,2500,"Plano",15,null,null,null,10799563.885878557,"N","Se refiere al pago al operador de red eléctrica por las actividades de maniobras en el proceso de conexión de la nueva red eléctrica"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",584745.42627604376,1,100,"Plano",25,null,null,null,584745.42627604376,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1117041.7931165306,1,300,"Plano",25,null,null,null,1117041.7931165306,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",2021017.6279999998,1,500,"Plano",25,null,null,null,2021017.6279999998,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2812888.2946666665,1,1000,"Plano",25,null,null,null,2812888.2946666665,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3528174.4258306921,1,1200,"Plano",25,null,null,null,3528174.4258306921,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4339527.5208544005,1,1500,"Plano",25,null,null,null,4339527.5208544005,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",6368804.0215342771,1,2500,"Plano",25,null,null,null,6368804.0215342771,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"CAPEX","Unitario",584745.42627604376,1,100,"Plano",15,null,null,null,584745.42627604376,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"CAPEX","Unitario",1117041.7931165306,1,300,"Plano",15,null,null,null,1117041.7931165306,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"CAPEX","Unitario",1914862.9974666666,1,500,"Plano",15,null,null,null,1914862.9974666666,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"CAPEX","Unitario",2706733.6641333331,1,1000,"Plano",15,null,null,null,2706733.6641333331,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"CAPEX","Unitario",3528174.4258306921,1,1200,"Plano",15,null,null,null,3528174.4258306921,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"CAPEX","Unitario",4339527.5208544005,1,1500,"Plano",15,null,null,null,4339527.5208544005,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"CAPEX","Unitario",6368804.0215342771,1,2500,"Plano",15,null,null,null,6368804.0215342771,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",760169.05415885686,1,100,"Plano",25,null,null,null,760169.05415885686,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1452154.3310514898,1,300,"Plano",25,null,null,null,1452154.3310514898,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2183551.2279999997,1,500,"Plano",25,null,null,null,2183551.2279999997,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",3102983.0946666668,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3102983.0946666668,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",4586626.7535798997,1,1200,"Plano",25,null,null,null,4586626.7535798997,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",5641385.777110721,1,1500,"Plano",25,null,null,null,5641385.777110721,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",8279445.2279945603,1,2500,"Plano",25,null,null,null,8279445.2279945603,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"CAPEX","Unitario",760169.05415885686,1,100,"Plano",15,null,null,null,760169.05415885686,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"CAPEX","Unitario",1452154.3310514898,1,300,"Plano",15,null,null,null,1452154.3310514898,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"CAPEX","Unitario",2077396.5974666665,1,500,"Plano",15,null,null,null,2077396.5974666665,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"CAPEX","Unitario",2996828.4641333334,1,1000,"Plano",15,null,null,null,2996828.4641333334,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"CAPEX","Unitario",4586626.7535798997,1,1200,"Plano",15,null,null,null,4586626.7535798997,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"CAPEX","Unitario",5641385.777110721,1,1500,"Plano",15,null,null,null,5641385.777110721,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"CAPEX","Unitario",8279445.2279945603,1,2500,"Plano",15,null,null,null,8279445.2279945603,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1368304.2974859425,1,100,"Plano",25,null,null,null,1368304.2974859425,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2613877.7958926819,1,300,"Plano",25,null,null,null,2613877.7958926819,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",25,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",25,null,null,null,3771232.4,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",8255928.1564438194,1,1200,"Plano",25,null,null,null,8255928.1564438194,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",10154494.398799298,1,1500,"Plano",25,null,null,null,10154494.398799298,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",14903001.410390209,1,2500,"Plano",25,null,null,null,14903001.410390209,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"CAPEX","Unitario",1368304.2974859425,1,100,"Plano",15,null,null,null,1368304.2974859425,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"CAPEX","Unitario",2613877.7958926819,1,300,"Plano",15,null,null,null,2613877.7958926819,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"CAPEX","Unitario",2112936.7999999998,1,500,"Plano",15,null,null,null,2112936.7999999998,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"CAPEX","Unitario",3771232.4,1,1000,"Plano",15,null,null,null,3771232.4,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"CAPEX","Unitario",8255928.1564438194,1,1200,"Plano",15,null,null,null,8255928.1564438194,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"CAPEX","Unitario",10154494.398799298,1,1500,"Plano",15,null,null,null,{"$f":"+I1161*H1161","v":10154494.398799298},"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Terreno Plano - Diseños, planos","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"CAPEX","Unitario",14903001.410390209,1,2500,"Plano",15,null,null,null,14903001.410390209,"N","Pago por los servicios profesionales en los diseños de la red de MT, malla tierra, BT y del glosario de planos del proyecto"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,100,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,300,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,1000,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,1200,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,1500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,2500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,100,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,300,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,1000,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,1200,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,1500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Mensual",2160000,1,2500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,100,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,300,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,1000,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,1200,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,1500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,2500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,100,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,300,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,1000,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,1200,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,1500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Mensual",2160000,1,2500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,100,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,300,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,1000,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,1200,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,1500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,2500,null,25,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,100,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,300,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,1000,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,1200,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,1500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Valor Consumo De Energia Kwh","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Mensual",2160000,1,2500,null,15,null,null,null,2160000,"N","Valor consumo de energía eléctrica en KWh consumidos durante el mes (pagado al operador eléctrico)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,100,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,300,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",2205562,1,500,null,25,null,null,null,2205562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",2205562,1,1000,null,25,null,null,null,2205562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1200,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1500,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,2500,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,100,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,300,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",2205562,1,500,null,15,null,null,null,2205562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",2205562,1,1000,null,15,null,null,null,2205562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1200,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1500,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",3930901.52,1,2500,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,100,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,300,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",2265562,1,500,null,25,null,null,null,2265562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",2265562,1,1000,null,25,null,null,null,2265562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1200,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1500,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,2500,null,25,null,null,null,{"$f":"+I1225*H1225","v":3930901.52},"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,100,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,300,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",2265562,1,500,null,15,null,null,null,2265562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",2265562,1,1000,null,15,null,null,null,2265562,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1200,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1500,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",3930901.52,1,2500,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,100,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,300,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",520000,1,500,null,25,null,null,null,520000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",520000,1,1000,null,25,null,null,null,520000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1200,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1500,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,2500,null,25,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,100,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,300,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",520000,1,500,null,15,null,null,null,520000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",520000,1,1000,null,15,null,null,null,520000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1200,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,1500,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Transformador","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",3930901.52,1,2500,null,15,null,null,null,3930901.52,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al transformador y sus componentes (aceite, fusibles, contador)"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",500000,1,100,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",500000,1,300,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",500000,1,500,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",500000,1,1000,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",500000,1,1200,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",500000,1,1500,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",500000,1,2500,null,25,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",500000,1,100,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",500000,1,300,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",500000,1,500,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",500000,1,1000,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",500000,1,1200,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",500000,1,1500,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",500000,1,2500,null,15,null,null,null,500000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",650000,1,100,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",650000,1,300,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",650000,1,500,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",650000,1,1000,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",650000,1,1200,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",650000,1,1500,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",650000,1,2500,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",650000,1,100,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",650000,1,300,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",650000,1,500,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",650000,1,1000,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",650000,1,1200,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",650000,1,1500,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",650000,1,2500,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",650000,1,100,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",650000,1,300,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",650000,1,500,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",650000,1,1000,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",650000,1,1200,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",650000,1,1500,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",650000,1,2500,null,25,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",650000,1,100,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",650000,1,300,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",650000,1,500,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",650000,1,1000,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",650000,1,1200,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",650000,1,1500,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Red De Mt (Postes, Lar)","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",650000,1,2500,null,15,null,null,null,650000,"N","Valor equivalente al mantenimiento (mano de obra y componentes) de postes, crucetas, tensores y líneas de transmisión por periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,100,null,25,null,null,null,{"$f":"+I1289*H1289","v":3386694.78},"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,300,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",2227905.5,1,500,null,25,null,null,null,2227905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",2227905.5,1,1000,null,25,null,null,null,2227905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1200,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1500,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,2500,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,100,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,300,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",2227905.5,1,500,null,15,null,null,null,2227905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",2227905.5,1,1000,null,15,null,null,null,2227905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1200,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1500,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",3386694.78,1,2500,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,100,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,300,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",2377905.5,1,500,null,25,null,null,null,2377905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",2377905.5,1,1000,null,25,null,null,null,2377905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1200,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1500,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,2500,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,100,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,300,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",2377905.5,1,500,null,15,null,null,null,2377905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",2377905.5,1,1000,null,15,null,null,null,2377905.5,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1200,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1500,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",3386694.78,1,2500,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,100,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,300,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",1300000,1,500,null,25,null,null,null,1300000,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",1300000,1,1000,null,25,null,null,null,1300000,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1200,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1500,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,2500,null,25,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,100,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,300,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",1300000,1,500,null,15,null,null,null,1300000,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",1300000,1,1000,null,15,null,null,null,1300000,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1200,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,1500,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Podas","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",3386694.78,1,2500,null,15,null,null,null,3386694.78,"N","Valor por el servicio por efectuar la labor de podas (arbusto aledaños a la línea de transmisión) durante el periodo"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",301570.5,1,100,null,25,null,null,null,301570.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",301570.5,1,300,null,25,null,null,null,301570.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",303862.5,1,500,null,25,null,null,null,303862.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",551240,1,1000,null,25,null,null,null,551240,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",1479422.7,1,1200,null,25,null,null,null,1479422.7,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",1479422.7,1,1500,null,25,null,null,null,1479422.7,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",2841216,1,2500,null,25,null,null,null,2841216,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",1,"OPEX","Annual",301570.5,1,100,null,15,null,null,null,301570.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",1,"OPEX","Annual",301570.5,1,300,null,15,null,null,null,301570.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",1,"OPEX","Annual",303862.5,1,500,null,15,null,null,null,303862.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",1,"OPEX","Annual",551240,1,1000,null,15,null,null,null,551240,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",1,"OPEX","Annual",1479422.7,1,1200,null,15,null,null,null,1479422.7,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",1,"OPEX","Annual",1479422.7,1,1500,null,15,null,null,null,1479422.7,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 1 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",1,"OPEX","Annual",2841216,1,2500,null,15,null,null,null,2841216,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,100,null,25,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,300,null,25,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",410407.5,1,500,null,25,null,null,null,410407.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",710880,1,1000,null,25,null,null,null,710880,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",1643803,1,1200,null,25,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",1643803,1,1500,null,25,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",3409459.1999999997,1,2500,null,25,null,null,null,3409459.1999999997,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",2,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,100,null,15,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",2,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,300,null,15,null,null,null,{"$f":"+I1353*H1353","v":422198.70000000007},"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",2,"OPEX","Annual",410407.5,1,500,null,15,null,null,null,410407.5,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",2,"OPEX","Annual",710880,1,1000,null,15,null,null,null,710880,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",2,"OPEX","Annual",1643803,1,1200,null,15,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",2,"OPEX","Annual",1643803,1,1500,null,15,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 2 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",2,"OPEX","Annual",3409459.1999999997,1,2500,null,15,null,null,null,3409459.1999999997,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,100,null,25,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,300,null,25,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",390000,1,500,null,25,null,null,null,390000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",390000,1,1000,null,25,null,null,null,390000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",1643803,1,1200,null,25,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",1643803,1,1500,null,25,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia Mt (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",3409459.1999999997,1,2500,null,25,null,null,null,3409459.1999999997,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 100",3,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,100,null,15,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 300",3,"OPEX","Annual",422198.70000000007,1,300,null,15,null,null,null,422198.70000000007,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 500",3,"OPEX","Annual",390000,1,500,null,15,null,null,null,390000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1000",3,"OPEX","Annual",390000,1,1000,null,15,null,null,null,390000,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 25 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1200",3,"OPEX","Annual",1643803,1,1200,null,15,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 1500",3,"OPEX","Annual",1643803,1,1500,null,15,null,null,null,1643803,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Mto Pararrayos, Tierra","Tipo 3 15 KW Distancia mts (Ml ): Lr 2500",3,"OPEX","Annual",3409459.1999999997,1,2500,null,15,null,null,null,3409459.1999999997,"N","Valor del mantenimiento equivalente por periodo al pararrayos, maya de tierra y sistema de interconexión con el operador de red"]
["TMC 4G","Red Energia","Energia Solar - TMC","Energia Solar - TMC",null,"CAPEX","Unitario",{"$f":"+((PotenciaSolarTMC*(4.5+AutonomiaSolarTMC))/(4.5*75%))*3","v":39333.333333333336},{"$f":"+TRM","v":3800},null,null,15,null,null,null,{"$f":"+I1373*H1373","v":149466666.66666669},"N","Se refere al valor llave en mano de la solución de energía solar, referida a consumo de Nodo 4G de 1500 W",1500,25]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 10 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",14402.25953337074,{"$f":"+TRM","v":3800},10,null,null,null,1,"S",{"$f":"+I1374*H1374","v":54728586.226808809},"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 10 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",16272.500028537303,{"$f":"+TRM","v":3800},10,null,null,null,2,"S",{"$f":"+I1375*H1375","v":61835500.108441748},"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 10 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",18142.240523703858,{"$f":"+TRM","v":3800},10,null,null,null,3,"S",{"$f":"+I1376*H1376","v":68940513.990074664},"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 20 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",14525.002620134994,{"$f":"+TRM","v":3800},20,null,null,null,1,"S",{"$f":"+I1377*H1377","v":55195009.956512973},"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 20 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",16517.986202065807,3800,20,null,null,null,2,"S",62768347.567850068,"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 20 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",18516.677443448076,3800,20,null,null,null,3,"S",70363374.285102695,"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 30 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",19092.612736866009,3800,30,null,null,null,1,"S",72551928.400090829,"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 30 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",31810.342831551836,3800,30,null,null,null,2,"S",120879302.75989698,"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Digital EnodeB","Bw = 30 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",44725.850973682573,3800,30,null,null,null,3,"S",169958233.69999379,"N","Se refiere al valor por la infraestructura del EnodeB (involucra hardware, como RRU y antenas RF)"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 10 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",3096.72,3800,10,null,null,null,1,"S",{"$f":"+I1383*H1383","v":11767536},"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 10 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",6193.44,3800,10,null,null,null,2,"S",{"$f":"+I1384*H1384","v":23535072},"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 10 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",9290.16,3800,10,null,null,null,3,"S",35302608,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 20 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",3096.72,3800,20,null,null,null,1,"S",11767536,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 20 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",6193.44,3800,20,null,null,null,2,"S",23535072,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 20 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",9290.16,3800,20,null,null,null,3,"S",35302608,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 30 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",3065.44,3800,30,null,null,null,1,"S",11648672,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 30 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",6130.88,3800,30,null,null,null,2,"S",23297344,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Licencias","Bw = 30 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",9196.32,3800,30,null,null,null,3,"S",34946016,"N","Se refiere al valor del licenciamiento en el EnodeB equivalente al numero de usuarios para la estación base"]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 10 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",3905,3800,10,null,null,null,1,"S",14839000,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 10 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",3905,3800,10,null,null,null,2,"S",14839000,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 10 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",3905,3800,10,null,null,null,3,"S",14839000,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 20 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",3905,3800,20,null,null,null,1,"S",{"$f":"+I1395*H1395","v":14839000},"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 20 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",3905,3800,20,null,null,null,2,"S",14839000,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 20 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",3905,3800,20,null,null,null,3,"S",14839000,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 30 MHz Sectores 1 ",null,"CAPEX","Unitario",6673.8,3800,30,null,null,null,1,"S",25360440,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 30 MHz Sectores 2 ",null,"CAPEX","Unitario",6673.8,3800,30,null,null,null,2,"S",25360440,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Rectificador Y Baterias Para Enodob","Bw = 30 MHz Sectores 3 ",null,"CAPEX","Unitario",6673.8,3800,30,null,null,null,3,"S",25360440,"N","Se refiere al valor con instalación de Rectificador y baterias para equipos 4G y Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo1","Bw = 10 MHz   ",1,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,10,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1401*H1401","v":14587755.857000001},"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo1","Bw = 20 MHz   ",1,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,20,null,null,null,null,"S",14587755.857000001,"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo1","Bw = 30 MHz   ",1,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,30,null,null,null,null,"S",14587755.857000001,"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo2","Bw = 10 MHz   ",2,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,10,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1404*H1404","v":14587755.857000001},"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo2","Bw = 20 MHz   ",2,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,20,null,null,null,null,"S",14587755.857000001,"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo2","Bw = 30 MHz   ",2,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,30,null,null,null,null,"S",14587755.857000001,"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo3","Bw = 10 MHz   ",3,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,10,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1407*H1407","v":14587755.857000001},"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo3","Bw = 20 MHz   ",3,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,20,null,null,null,null,"S",14587755.857000001,"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Instalación Enodeb Tipo3","Bw = 30 MHz   ",3,"CAPEX","Unitario",14587755.857000001,1,30,null,null,null,null,"S",14587755.857000001,"N","Valor correspondiente a la instalación y puesta en marcha de la infraestructura EnodeB incluyendo Tx."]
["TMC 4G","4G","Antena De Transmision","Diametros De Antena (mts) 1,2  ",null,"CAPEX","Unitario",1006.4962031950413,3800,1.2,null,null,null,null,"S",3824685.572141157,"N","Se refiere al valor llave en mano de los componentes que integran la antena de transmisión (plato, feeder, guías)"]
["TMC 4G","4G","Antena De Transmision","Diametros De Antena (mts) 1,8  ",null,"CAPEX","Unitario",1333.3058555913221,3800,1.8,null,null,null,null,"S",5066562.2512470242,"N","Se refiere al valor llave en mano de los componentes que integran la antena de transmisión (plato, feeder, guías)"]
["TMC 4G","4G","Antena De Transmision","Diametros De Antena (mts) 2,4  ",null,"CAPEX","Unitario",2727.0520587863634,3800,2.4,null,null,null,null,"S",10362797.823388182,"N","Se refiere al valor llave en mano de los componentes que integran la antena de transmisión (plato, feeder, guías)"]
["TMC 4G","4G","Antena De Transmision","Diametros De Antena (mts) 3,7  ",null,"CAPEX","Unitario",4467.7959260009129,3800,3.7,null,null,null,null,"S",16977624.51880347,"N","Se refiere al valor llave en mano de los componentes que integran la antena de transmisión (plato, feeder, guías)"]
["TMC 4G","4G","Equipos terminales enlace MW - HTSB","28/30 MHz < 10 GHz",null,"CAPEX","Unitario",26074.058555913223,3800,"28/30 MHz < 10 GHz",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1414*H1414","v":99081422.512470245},"N","Se refiere a los equipos (TX) de microondas (CAPEX) para el enlace en ambos extremos en configuración HTSB (Instalación se incluye en el EnodeB)."]
["TMC 4G","4G","Equipos terminales enlace MW - HTSB","28/30 MHz >10 GHz",null,"CAPEX","Unitario",17411.193047925619,3800,"28/30 MHz >10 GHz",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1415*H1415","v":66162533.582117349},"N","Se refiere a los equipos (TX) de microondas (CAPEX) para el enlace en ambos extremos en configuración HTSB (Instalación se incluye en el EnodeB)."]
["TMC 4G","4G","Equipos terminales enlace MW - HTSB","56 MHz < 10 GHz",null,"CAPEX","Unitario",40652.36,3800,"56 MHz < 10 GHz",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1416*H1416","v":154478968},"N","Se refiere a los equipos (TX) de microondas (CAPEX) para el enlace en ambos extremos en configuración HTSB (Instalación se incluye en el EnodeB)."]
["TMC 4G","4G","Equipos terminales enlace MW - HTSB","56 MHz > 10 GHz",null,"CAPEX","Unitario",25166.399999999998,3800,"56 MHz > 10 GHz",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1417*H1417","v":95632319.999999985},"N","Se refiere a los equipos (TX) de microondas (CAPEX) para el enlace en ambos extremos en configuración HTSB (Instalación se incluye en el EnodeB)."]
["TMC 4G","4G","Mto Digital Enodeb Soporte Fabricante /Anual","Tipo 1",1,"OPEX","Annual",2962915.8434979874,1,null,null,null,null,null,"S",2962915.8434979874,"N","Soporte Fabricante o representante,  se refiere al valor periódico a pagar al fabricante / representante de la infraestructura de EnodeB por el soporte de software y actualizaciones del sistema."]
["TMC 4G","4G","Mto Digital Enodeb Soporte Fabricante /Anual","Tipo 2",2,"OPEX","Annual",3555499.0121975848,1,null,null,null,null,null,"S",3555499.0121975848,"N","Soporte Fabricante o representante,  se refiere al valor periódico a pagar al fabricante / representante de la infraestructura de EnodeB por el soporte de software y actualizaciones del sistema."]
["TMC 4G","4G","Mto Digital Enodeb Soporte Fabricante /Anual","Tipo 3",3,"OPEX","Annual",6399898.2219556533,1,null,null,null,null,null,"S",6399898.2219556533,"N","Soporte Fabricante o representante,  se refiere al valor periódico a pagar al fabricante / representante de la infraestructura de EnodeB por el soporte de software y actualizaciones del sistema."]
["TMC 4G","4G","Mto Enlace De Transmision Mw Soporte Fabricante /Anual","Tipo 1",1,"OPEX","Annual",1000000,1,null,null,null,null,null,"S",1000000,"N","Soporte Fabricante. Se refiere al valor periódico a pagar al fabricante de la infraestructura de EnodeB por el soporte de software y actualizaciones"]
["TMC 4G","4G","Mto Enlace De Transmision Mw Soporte Fabricante /Anual","Tipo 2",2,"OPEX","Annual",1300000,1,null,null,null,null,null,"S",1300000,"N","Soporte Fabricante. Se refiere al valor periódico a pagar al fabricante de la infraestructura de EnodeB por el soporte de software y actualizaciones"]
["TMC 4G","4G","Mto Enlace De Transmision Mw Soporte Fabricante /Anual","Tipo 3",3,"OPEX","Annual",2366000,1,null,null,null,null,null,"S",2366000,"N","Soporte Fabricante. Se refiere al valor periódico a pagar al fabricante de la infraestructura de EnodeB por el soporte de software y actualizaciones"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Enodeb Estimado / Evento","Tipo 1",1,"OPEX","Evento",3000000,1,null,null,null,null,null,"S",3000000,"N","Se refiere al valor llave en mano que implican los mantenimientos por evento que se realizan a nivel de correctivos y emergencias en la infraestructura del EnodeB."]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Enodeb Estimado / Evento","Tipo 2",2,"OPEX","Evento",3900000,1,null,null,null,null,null,"S",3900000,"N","Se refiere al valor llave en mano que implican los mantenimientos por evento que se realizan a nivel de correctivos y emergencias en la infraestructura del EnodeB."]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Enodeb Estimado / Evento","Tipo 3",3,"OPEX","Evento",7097999.9999999991,1,null,null,null,null,null,"S",7097999.9999999991,"N","Se refiere al valor llave en mano que implican los mantenimientos por evento que se realizan a nivel de correctivos y emergencias en la infraestructura del EnodeB."]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Enlace De Transmision Mw /Evento","Tipo 1",1,"OPEX","Evento",2000000,1,null,null,null,null,null,"S",2000000,"N","Se refiere al valor llave en mano que implican los mantenimientos por evento que se realizan a nivel de correctivos y emergencias en la infraestructura del MW."]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Enlace De Transmision Mw /Evento","Tipo 2",2,"OPEX","Evento",2600000,1,null,null,null,null,null,"S",2600000,"N","Se refiere al valor llave en mano que implican los mantenimientos por evento que se realizan a nivel de correctivos y emergencias en la infraestructura del MW."]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Enlace De Transmision Mw /Evento","Tipo 3",3,"OPEX","Evento",4732000,1,null,null,null,null,null,"S",4732000,"N","Se refiere al valor llave en mano que implican los mantenimientos por evento que se realizan a nivel de correctivos y emergencias en la infraestructura del MW."]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 5 (KW) ",1,"CAPEX","Unitario",10000,{"$f":"+TRM","v":3800},5,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1430*H1430","v":38000000},"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 (KW) ",1,"CAPEX","Unitario",10435,3800,15,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1431*H1431","v":39653000},"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 25 (KW) ",1,"CAPEX","Unitario",16749.46,3800,25,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1432*H1432","v":63647948},"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 5 (KW) ",2,"CAPEX","Unitario",10000,3800,5,null,null,null,null,"S",38000000,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 (KW) ",2,"CAPEX","Unitario",17197.203000000001,3800,15,null,null,null,null,"S",65349371.400000006,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 25 (KW) ",2,"CAPEX","Unitario",17837,3800,25,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1435*H1435","v":67780600},"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 5 (KW) ",3,"CAPEX","Unitario",10000,3800,5,null,null,null,null,"S",38000000,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 (KW) ",3,"CAPEX","Unitario",18118.423300000002,3800,15,null,null,null,null,"S",68850008.540000007,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Planta Electrica","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 25 (KW) ",3,"CAPEX","Unitario",18758,3800,25,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1438*H1438","v":71280400},"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Transferencia Y Control","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 5 (KW) ",1,"CAPEX","Unitario",2807.1428571428569,3800,15,null,null,null,null,"S",10667142.857142856,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT) incluyendo tablero general de distribución. "]
["TMC 4G","4G","Transferencia Y Control","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 (KW) ",1,"CAPEX","Unitario",3014.2857142857142,3800,25,null,null,null,null,"S",11454285.714285715,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT) incluyendo tablero general de distribución. "]
["TMC 4G","4G","Transferencia Y Control","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 5 (KW) ",2,"CAPEX","Unitario",2957.8571428571431,3800,15,null,null,null,null,"S",11239857.142857144,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT) incluyendo tablero general de distribución. "]
["TMC 4G","4G","Transferencia Y Control","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 (KW) ",2,"CAPEX","Unitario",3014.2857142857142,3800,25,null,null,null,null,"S",11454285.714285715,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT) incluyendo tablero general de distribución. "]
["TMC 4G","4G","Transferencia Y Control","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 5 (KW) ",3,"CAPEX","Unitario",3123.6428571428573,3800,15,null,null,null,null,"S",11869842.857142858,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT) incluyendo tablero general de distribución. "]
["TMC 4G","4G","Transferencia Y Control","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 (KW) ",3,"CAPEX","Unitario",{"$f":"+H1443","v":3123.6428571428573},3800,25,null,null,null,null,"S",11869842.857142858,"N","Valor llave en mano (suministro, transporte, instalación) de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT) incluyendo tablero general de distribución. "]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivoplanta Electrica / Anual","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",1,"OPEX","Annual",2767562,1,15,null,null,null,null,"S",2767562,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivoplanta Electrica / Anual","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",1,"OPEX","Annual",2767562,1,25,null,null,null,null,"S",2767562,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivoplanta Electrica / Anual","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",2,"OPEX","Annual",2806562,1,15,null,null,null,null,"S",2806562,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivoplanta Electrica / Anual","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",2,"OPEX","Annual",2806562,1,25,null,null,null,null,"S",2806562,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivoplanta Electrica / Anual","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",3,"OPEX","Annual",4743079.1503957789,1,15,null,null,null,null,"S",4743079.1503957789,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivoplanta Electrica / Anual","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",3,"OPEX","Annual",4743079.1503957789,1,25,null,null,null,null,"S",4743079.1503957789,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",1,"OPEX","Annual",300000,1,15,null,null,null,null,"S",300000,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",1,"OPEX","Annual",300000,1,25,null,null,null,null,"S",300000,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",2,"OPEX","Annual",390000,1,15,null,null,null,null,"S",390000,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",2,"OPEX","Annual",390000,1,25,null,null,null,null,"S",390000,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",3,"OPEX","Annual",709799.99999999988,1,15,null,null,null,null,"S",709799.99999999988,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Preventivo Transferencia Y Control / Anual","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",3,"OPEX","Annual",709799.99999999988,1,25,null,null,null,null,"S",709799.99999999988,"N","Valor del mantenimiento preventivo (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Planta Electrica / Evento","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",1,"OPEX","Evento",2118826.1201372999,1,15,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1457*H1457","v":2118826.1201372999},"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Planta Electrica / Evento","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",1,"OPEX","Evento",2118826.1201372999,1,25,null,null,null,null,"S",2118826.1201372999,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Planta Electrica / Evento","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",2,"OPEX","Evento",2395695.7478005867,1,15,null,null,null,null,"S",2395695.7478005867,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Planta Electrica / Evento","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",2,"OPEX","Evento",2395695.7478005867,1,25,null,null,null,null,"S",2395695.7478005867,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Planta Electrica / Evento","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",3,"OPEX","Evento",5400733.0694810897,1,15,null,null,null,null,"S",5400733.0694810897,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Planta Electrica / Evento","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",3,"OPEX","Evento",5400733.0694810897,1,25,null,null,null,null,"S",5400733.0694810897,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) de la infraestructura de energía de media tensión (Planta eléctrica Diesel y tanque (s) de combustible)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",1,"OPEX","Evento",1000000,1,15,null,null,null,null,"S",1000000,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",1,"OPEX","Evento",1000000,1,25,null,null,null,null,"S",1000000,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",2,"OPEX","Evento",1300000,1,15,null,null,null,null,"S",1300000,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",2,"OPEX","Evento",1300000,1,25,null,null,null,null,"S",1300000,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",3,"OPEX","Evento",2366000,1,15,null,null,null,null,"S",2366000,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Mto Correctivo Transferencia Y Control / Evento","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",3,"OPEX","Evento",2366000,1,25,null,null,null,null,"S",2366000,"N","Valor del mantenimiento correctivo y emergencias (mano de obra y componentes) del valor de la electrónica de control y transferencia en la red de baja tensión (BT)"]
["TMC 4G","4G","Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",1,"OPEX","Mensual",700650,1,15,null,null,null,null,"S",700650,"N","Valor referente al costo del combustible ACPM para el uso de la planta eléctrica "]
["TMC 4G","4G","Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)","Tipo 1 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",1,"OPEX","Mensual",700650,1,25,null,null,null,null,"S",700650,"N","Valor referente al costo del combustible ACPM para el uso de la planta eléctrica "]
["TMC 4G","4G","Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",2,"OPEX","Mensual",840780,1,15,null,null,null,null,"S",840780,"N","Valor referente al costo del combustible ACPM para el uso de la planta eléctrica "]
["TMC 4G","4G","Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)","Tipo 2 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",2,"OPEX","Mensual",840780,1,25,null,null,null,null,"S",840780,"N","Valor referente al costo del combustible ACPM para el uso de la planta eléctrica "]
["TMC 4G","4G","Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 15 KW (   ) ",3,"OPEX","Mensual",7414584.5,1,15,null,null,null,null,"S",7414584.5,"N","Valor referente al costo del combustible ACPM para el uso de la planta eléctrica "]
["TMC 4G","4G","Consumo Combustible / mensual  (Periodo después de conexión a red MT)","Tipo 3 KW (Tipos De Plantas) 25 KW (   ) ",3,"OPEX","Mensual",7414584.5,1,25,null,null,null,null,"S",7414584.5,"N","Valor referente al costo del combustible ACPM para el uso de la planta eléctrica "]
["TMC 4G","4G","Sistema De Seguridad Electronica","Instalacion",1,"CAPEX","Unitario",1000000,1,null,null,null,null,null,"S",1000000,"N","Se refiere al costo de la infraestructura (suministro, transporte, instalación) del sistema de seguridad electrónica (unidad controladora, sensores de movimiento, sensores de alarma, sirenas, NVR-CCTV)"]
["TMC 4G","4G","Sistema De Seguridad Electronica","Instalacion",2,"CAPEX","Unitario",1300000,1,null,null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1476*H1476","v":1300000},"N","Se refiere al costo de la infraestructura (suministro, transporte, instalación) del sistema de seguridad electrónica (unidad controladora, sensores de movimiento, sensores de alarma, sirenas, NVR-CCTV)"]
["TMC 4G","4G","Sistema De Seguridad Electronica","Instalacion",3,"CAPEX","Unitario",1819999.9999999998,1,null,null,null,null,null,"S",1819999.9999999998,"N","Se refiere al costo de la infraestructura (suministro, transporte, instalación) del sistema de seguridad electrónica (unidad controladora, sensores de movimiento, sensores de alarma, sirenas, NVR-CCTV)"]
["TMC 4G","4G","Sistema De Seguridad Electronica","Panel de control & Perifericos",1,"CAPEX","Unitario",3549.2301603838841,{"$f":"+TRM","v":3800},null,null,null,null,null,"S",13487074.609458759,"N","Se refiere al costo de la infraestructura (suministro, transporte, instalación) del sistema de seguridad electrónica (unidad controladora, sensores de movimiento, sensores de alarma, sirenas, NVR-CCTV)"]
["TMC 4G","4G","Sistema De Seguridad Electronica","Panel de control & Perifericos",2,"CAPEX","Unitario",3648.2726764222725,{"$f":"+TRM","v":3800},null,null,null,null,null,"S",13863436.170404635,"N","Se refiere al costo de la infraestructura (suministro, transporte, instalación) del sistema de seguridad electrónica (unidad controladora, sensores de movimiento, sensores de alarma, sirenas, NVR-CCTV)"]
["TMC 4G","4G","Sistema De Seguridad Electronica","Panel de control & Perifericos",3,"CAPEX","Unitario",3757.2194440644998,{"$f":"+TRM","v":3800},null,null,null,null,null,"S",14277433.8874451,"N","Se refiere al costo de la infraestructura (suministro, transporte, instalación) del sistema de seguridad electrónica (unidad controladora, sensores de movimiento, sensores de alarma, sirenas, NVR-CCTV)"]
["TMC 4G","4G","Mto Sistema De Seguridad Electronica","Na",null,"OPEX","Annual",5424882.6100000003,1,null,null,null,null,null,"S",5424882.6100000003,"N","Se refiere al mantenimiento de la infraestructura (mano de obra y componentes) del sistema de seguridad electrónica"]
["TMC 4G","OPEX General","Arrendamiento infraestructura - costo metro cuadrado","Arrendamiento infraestructura - costo metro cuadrado",null,"OPEX","Mensual",{"$f":"325000*1.19","v":386750},1,null,null,null,null,null,"S",{"$f":"+H1482*MetrosCuadrados","v":0},"N","Se refiere al numero de metros cuadrados de espacio en piso contratados por mes"]
["TMC 4G","OPEX General","Arrendamiento infraestructura - costo metro lineal","Arrendamiento infraestructura - costo metro lineal",null,"OPEX","Mensual",{"$f":"375000*1.19","v":446250},1,null,null,null,null,null,"S",{"$f":"+H1483*'Arrendamiento Infraestructura'!B5","v":0},"N","Se refiere al numero de metros lineales de espacio en torre contratados por mes"]
["TMC 4G","OPEX General","Combustible - (Periodo sin conexión a la red MT)/mes","Energia Electrica - antes de conexion a red de MT",null,"OPEX","Trimestral",8715000,1,"TMC 4G",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1484*H1484","v":8715000},"N","Se refiere al valor a pagar por combustible (ACPM) durante el periodo inicial de operación de la estación base, en ausencia de la red de media tensión"]
["TMC 4G","OPEX General","Licencias MW MinTIC","Na",null,"OPEX","Mensual",{"$f":"+VaC","v":18854193.215692803},1,"TMC 4G",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1485*H1485","v":18854193.215692803},"N","Valor equivalente por el uso del espectro ERE (según resolucion No. 2734 del 2019)."]
["TMC 4G","OPEX General","Seguros","Na",null,"OPEX","Mensual",5052.9840000000004,1,"TMC 4G",null,null,null,null,"S",5052.9840000000004,"N","Se refiere al valor correspondiente al seguro todo riesgo para el cubrimiento de los riesgos asociados al proyecto de OH."]
["TMC 4G","OPEX General","Monitoreo y Gestión","Monitoreo y Gestión",null,"OPEX","Mensual",190000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",190000,"N","Se refiere al pago periodico relacionado con la gestion y monitoreo para la infraestructura (EnodeB, Tx, Energia, Seguridad, alarmas) en la EB."]
["TMC 4G","OPEX General","Vigilancia y custodia","Vigilancia y custodia",null,"OPEX","Mensual",624000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1488*H1488","v":624000},"N","Valor del personal contratado para la vigilancia de las instalaciones y equipos enel proyecto. Personal en campo"]
["LTE No Lic BH Satelital","LTE No Lic BH Satelital","Capacidad Satelital dedicada TMC 4G","Costo mensual capacidad satelital para 55 Mbps. Para DL y UL",null,"OPEX","Mensual",{"$f":"48950/55*EspecificacionSatelital","v":0},{"$f":"+TRM","v":3800},"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,null,0,"N","Costo mensual capacidad satelital 55 Mbps, para UL y DL. Tipo SCPC. Para una velocidad diferente se deberá ponderar proporcionalmente."]
["LTE No Lic BH Satelital","LTE No Lic BH Satelital","Backhaul Satelital","Estacion Satelital Tipo SCPC",null,"CAPEX","Unitario",99000,{"$f":"+TRM","v":3800},"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,null,376200000,"N","Estación Satelital Back Haul TMC 4G"]
["LTE No Lic BH Satelital","LTE No Lic BH Satelital","Solución satelital","Plan satelital de 250Gb/mes. Velocidad descarga subida 50 Mbps/ 5 Mbps",null,"CAPEX","Unitario",1800000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,null,{"$f":"H1491*I1491*Capacidad*Subscriptores/200","v":0},"N","Plan satelital de 250Gb/mes. Velocidad descarga subida 50 Mbps/ 5 Mbps"]
["LTE No Lic BH Microondas","LTE No Lic BH Microondas","CPE","CPE",null,"CAPEX","Unitario",500000,1,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H1492*Subscriptores","v":0},"N"]
["Repetidora","Repetidora","Energia Solar - Repetidora","Energia Solar - Repetidora",null,"CAPEX","Unitario",{"$f":"+((Potencia*(4.5+AutonomiaSolarRepetidora))/(4.5*75%))*3","v":7866.6666666666661},{"$f":"+TRM","v":3800},null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H1493*I1493","v":29893333.333333332},"N"]
["FTTH","FTTH","Splitter óptico","Splitter óptico",null,"CAPEX","Unitario",30000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1494*H1494*Splitters","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","OLT","OLT",null,"CAPEX","Unitario",4000,{"$f":"+TRM","v":3800},"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1495*H1495","v":15200000},"N"]
["FTTH","FTTH","Firewall & Caché Server","Firewall & Caché Server",null,"CAPEX","Unitario",42000000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1496*H1496","v":42000000},"N"]
["FTTH","FTTH","Poste Servidumbre / 5 Años","Poste Servidumbre / 5 Años",null,"CAPEX","Unitario",66000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1497*H1497*Cantidad_postes","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","Cable óptico (48 hilos) Troncal/Km (Instalado)","Cable óptico (48 hilos) Troncal/Km (Instalado)",null,"CAPEX","Unitario",3000,{"$f":"+TRM","v":3800},"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1498*H1498*Longitud_BackHaul","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","Cable óptico Acometida /Mt","Cable óptico Acometida /Mt",null,"CAPEX","Unitario",2,{"$f":"+TRM","v":3800},"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1499*H1499*Subscriptores*LongitudAcometida","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","Pigtail","Pigtail",null,"CAPEX","Unitario",10500,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1500*H1500*Subscriptores","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","ONT","ONT",null,"CAPEX","Unitario",500000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1501*H1501*Subscriptores","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","Costo Energía Eléctrica ","Costo Energía Eléctrica ",null,"CAPEX","Unitario",12960000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1502*H1502","v":12960000},"N"]
["FTTH","FTTH","Costo Espectro Radioeléctrico ","Costo Espectro Radioeléctrico ",null,"CAPEX","Unitario",{"$f":"((20*0.1*Subscriptores)/8)*(10000000*5+0.2*10000000*5)/30","v":0},1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1503*H1503","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","Costo Transporte (Mbps)","Costo Transporte (Mbps)",null,"OPEX","Unitario",{"$f":"+(20*RelacionContencion*Subscriptores)*30000","v":0},1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1504*H1504","v":0},"N"]
["FTTH","FTTH","Materiales instalación FTTH","Materiales instalación FTTH",null,"CAPEX","Unitario",50000,1,"LTE No Lic BH Satelital",null,null,null,null,"S",{"$f":"+I1505*H1505*Subscriptores","v":0},"N"]
[]
["NOTA: Los valores de mantenimientos correctivos o de emergencias incluyen el costo de repuestos."]

{"sheet":"Resultados","index":4,"n_rows":5,"n_cols":2,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Resultados"]
[]
["Total",{"$f":"+SUM(B4:B5)","v":1468397671.1823816}]
["CAPEX",{"$f":"+SUM(Modelo!$B$20:$B$106)","v":685761768.37976623}]
["OPEX",{"$f":"+SUM(Modelo!G20:DV106)","v":782635902.80261528}]

{"sheet":"Tablas Espectro MW","index":5,"n_rows":46,"n_cols":2,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Calculo del Valor Anual de Contraprestaciones (VAC)"]
["Basado en Resolución 2734 de 2019"]
[]
["Valores del factor de valoración de banda Fv "]
[]
["Frecuencia de enlace F [MHz] ","Fv [1/MHz] "]
["3 < F = 1.000 ",1]
["1.000 < F = 3.000 ",0.8]
["3.000 < F = 3.700 ",0.7]
["3.700 < F = 7100 ",0.61199999999999999]
["7.100 < F = 14.000 ",0.54400000000000004]
["14.000 < F = 20.000 ",0.47599999999999998]
["20.000 < F = 30.000 ",0.40799999999999997]
["30.000 < F = 70.000 ",3.7499999999999999E-2]
["70.000 < F = 300.000 ",5.4999999999999997E-3]
[]
["Valores del factor de priorización (Fp) "]
[]
["Ubicación de cada sitio del enlace ","Factor de Priorización Fp "]
["Departamentos priorizados ",0.1]
["Áreas no identificadas como cabeceras municipales ",0.7]
["Cabeceras municipales que no se ubican en departamentos priorizados ",0.8]
["Enlaces con fecha anterior al 1 de enero de 2020 en la Columna 2C del Cuadro de Características Técnicas de Red ",0.8]
[]
["Departamentos priorizados "]
[]
["Código DANE del departamento ","Departamento "]
[27,"Chocó "]
[44,"La Guajira "]
[94,"Guainía "]
[97,"Vaupés "]
[99,"Vichada "]
[19,"Cauca "]
[95,"Guaviare "]
[18,"Caquetá "]
[70,"Sucre "]
[23,"Córdoba "]
[86,"Putumayo "]
[91,"Amazonas "]
[null,"Otro"]
["Valores del factor de distancia Fd "]
[]
["Descripción del criterio ","Condición "]
["Satisface la distancia mínima del CNABF ",0.9]
["Enlaces con fecha anterior al 1 de enero de 2020 en la Columna 2C del Cuadro de Características Técnicas de Red ",0.9]
["NO Satisface la distancia mínima del CNABF ",1.1000000000000001]

{"sheet":"Espectro MW","index":6,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Calculo del Valor Anual de Contraprestaciones (VAC)"]
[]
["Variable","Descripción","Valor"]
["Valor publicado por el MINTIC",null,859584.41]
["Ancho de Banda (MHz)",null,28]
["Valores del factor de valoracióńn de banda (MHz)",7200,{"$f":"+IF(B6<=1000,1,IF(AND(B6>1000,B6<=3000),0.8,IF(AND(B6>3000,B6<=3700),0.7,IF(AND(B6>3700,B6<=7100),0.612,IF(AND(B6>7100,B6<=14000),0.544,IF(AND(B6>14000,B6<=20000),0.476,IF(AND(B6>20000,B6<=30000),0.408,IF(AND(B6>30000,B6<=70000),0.0375,IF(AND(B6>70000,B6<=300000),0.0055,0)))))))))","v":0.54400000000000004}]
["Valores del factor de distancia","Satisface la distancia mínima del CNABF ",{"$f":"+VLOOKUP(B7,'Tablas Espectro MW'!$A$43:$C$46,2,0)","v":0.9}]
["Valores del factor de priorización","Cabeceras municipales que no se ubican en departamentos priorizados ",{"$f":"+VLOOKUP(B8,'Tablas Espectro MW'!$A$20:$B$23,2,0)","v":0.8}]
["Valor Anual de Contraprestaciones (Para un enlace simétrico)",null,{"$f":"+(C4*(C5)*C6*C7)*C8*2","v":18854193.215692803}]

{"sheet":"Datos","index":7,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Resumen"]
[]
["Fecha inicio",{"$f":"+TODAY()","v":"2020-12-17"}]
["WACC"]
["VPN"]
[]
["Utilizado"]
["S"]
["N"]
["Dias"]
[31]